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CPU处理器•支持Whiskey Lake 8代/Comet Lake 10代 酷睿i3、i5、i7
尺寸•145mm（L）*100mm（W）*25mm（H）
内存•1*DDR4 32GB
存储•1*SATA3.0  1*M.2-2280(可选1*MSATA)
网络•可选支持 intel WG i219V+裕太微YT6801双千兆网卡
显示•HDMI,VGA(或HDMI2),LVDS或（单双EDP）,支持同步异步三显及双显
供电•DC 12V/19V电源推荐7A或以上
接口•DC_in,HDMI,VGA(或HDMI2),2*USB3.2,2*LAN,Line-Out

	主板型号
	CPU
	4K
	LAN
	COM
	USB2.0
	USB3.1
	Memory
	SSD
	Power

	M108SE
	支持Whiskey Lake 8代/Comet Lake 10代 酷睿i3、i5、i7
	HDMI支持 

4K 30Hz
	1
	6
	6
	2
	1*NB-DDR4

MAX 32G
	1*M.2

1*SATA
1*Mini-PCIE  可改支持
MSATA 
	+12V/19V

	
	
	
	2
	6
	4
	2
	
	
	

	双网主板默认支持6*USB，单网主板默认支持8*USB


	主板尺寸
	145mm（L）*100mm（W）*25mm（H）

	CPU处理器
	支持8代Whiskey Lake CPU：I3-8145U、I5-8265U、I7-8665U等

	
	支持10代Comet Lake CPU：I3-10110U、I5-10210U、I7-10510U等

	内存
	1*NB-DDR4内存插槽，支持2133/2400/2666/2933MHz内存，最大支持32GB

	电源
	1*DC_IN 
	DC头内直径为2.5MM，主板满载功耗约60W，建议用12V/7A或19V/4A以上电源

	
	1*DC_ATX (可选）
	

	显示功能
	集成Intel UHD Graphics 超核芯显卡，支持单显、双显/三显复制、双显/三显扩展，DOS下单显

	
	1*HDMI 1.4接口
	支持4K分辨率4096/3840*2160@30Hz

	
	1*VGA DB15接口
	支持分辨率1920*1080@60Hz

	
	1*HDMI2接口（可选）
	支持4K分辨率4096/3840*2160@30Hz

	
	VGA接口和HDMI2接口为二选一，默认支持VGA接口，可改支持HDMI2接口

	
	1*LVDS/EDP插针
	支持分辨率1920*1080@60Hz                （30Pin，2*15Pin，2.0mm）

	
	LVDS与EDP共用插针，默认LVDS信号，可改EDP信号；EDP用EDP-B屏线

	
	1*VCC_SEL插针
	LVDS/EDP电压控制插针                        （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*BKLT_CONN插针
	LVDS背光控制插针                             （6Pin，1*6Pin，2.0mm）

	网络功能
	2*RJ45_LAN接口
	双网：默认支持intel WG i219V+Realtek 8111H千兆网卡；

可选支持 intel WG i219V+裕太微YT6801双千兆网卡；

单网：可选支持intel WG i219V千兆网卡 或 裕太微YT6801千兆网卡；

支持网络唤醒和PXE无盘启动功能

	
	1*Mini-PCIE接口
	PCIE3.0信号，支持WIFI/蓝牙/4G模块，可改支持MSATA

	硬盘功能
	1*SATA1接口
	标准SATA3.0硬盘接口，最大传输速度6.0 Gbps

	
	1*SATA_PWR
	硬盘供电插针，可取电5V/12V                 （4Pin，1*4Pin，2.54mm）

	
	1*NGFF1接口（M.2）
	PCIE3.0信号，支持Key-M接口M.2 2280硬盘，默认支持SATA和NVME（PCIE）协议

	声音功能
	集成Realtek ALC 897 HD数字音频解码器，6声道高保真音频控制器

	
	1*FRONT_OUT接口
	支持音频输出

	
	1*F_AUDIO插针
	标准音频插针                                  （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*INT_SPK插针
	功放支持8欧5瓦喇叭双声道输出                （4Pin，1*4Pin，2.0mm）

	USB功能
	2*USB3.1接口
	后置标准USB3.1 Gen1接口，最大传输宽带为5.0Gbps

	
	2*USB2.0接口
	后置标准USB2.0接口，最大传输宽带为480Mbps

	
	1*F_USB1插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0            （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*F_USB2插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0            （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	开关功能
	1*F_PANEL插针
	开关、电源灯、硬盘灯、重启插针                （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*AUTO_SW 插针
	硬件控制上电开机插针                          （3Pin，1*3Pin，2.0mm）

	其他I/O
	COM1插针
	串口，COM1支持RS232/RS422/RS485可选    （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	COM2插针
	串口，支持标准RS232                         （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	COM3~6插针
	串口，支持标准RS232                       （39Pin，2*20Pin，2.0mm）     

	
	JCOM1/JCOM2插针
	控制COM1/2第九脚电压0V/5V/12V           （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*SIM卡槽
	支持SIM卡，用4G时需要SIM卡

	
	1*CLR_CMOS插针
	主板清零、放电插针                            （3Pin，1*3Pin，2.0mm）

	
	1*FAN3插针
	CPU风扇插针  支持温控                      （3Pin，1*3Pin，2.54mm）

	
	1*J_GPIO插针
	GPIO控制插针                               （10Pin，2*5Pin，2.0mm）

	运行环境
	工作温度：-10℃~60℃；      工作湿度：5%~95%相对湿度，无冷凝

	BIOS
	AMI BIOS，支持上电开机，定时开机，远程开关机设备智能识别

	Watch Dog
	看门狗编程，支持硬件复位功能（256级，0~255秒）

	操作系统
	支持Windows 11，Windows 10，Linux等




