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CPU处理器•支持Intel® Alder Lake12代U/P/H系列i3、i5、i7、i9

支持Intel® Raptor Lake 13代U/P/H系列i3、i5、i7、i9

尺寸•146mm（L）*102mm（W）*26mm(H不含散热器)
内存•1*DDR4 32GB
存储•1*SATA3.0  1*M.2-2280(可选1*MSATA)
网络•可选支持 intel WG i219V+裕太微YT6801双千兆网卡
显示•HDMI,VGA(或HDMI2),LVDS或（单双EDP）,支持同步异步三显及双显
供电•DC 12V/19V电源推荐7A或以上
接口•DC_in,HDMI,VGA(或HDMI2),2*USB3.2,2*LAN,Line-Out

	主板型号
	CPU
	4K
	Type-C
	COM
	LAN
	USB2.0
	USB3.2
	SSD
	Memory
	Power

	M128SE
	支持Intel® Alder Lake12代U/P/H系列i3、i5、i7、i9
	双HDMI支持4K  60Hz


	支持显示功能、USB数据传输及供电功能
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1*SATA
	1*NB-DDR4

MAX 32G
	支持12~24V宽压供电
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	M138SE
	支持Intel® Raptor Lake 13代U/P/H系列i3、i5、i7、i9
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	主板尺寸
	3.5寸：146mm（L）*102mm（W）*26mm

	CPU处理器
	支持 Intel® Alder Lake12代，Raptor Lake13代U/P/H系列CPU

	内存支持
	1*NB-DDR4 SODIMM内存插槽，支持2133/2400/2666/2933/3200内存，最大支持32G

	电源
	1*DC_IN
	DC头内直径为2.5MM，主板默认支持12V~24V宽压供电

U系列CPU最大睿频功耗55W，建议用12V 7A或以上电源；

P系列CPU最大睿频功耗64W，建议用12V 7A或以上电源；

H系列CPU最大睿频功耗115W，建议用12V 10A或以上电源；

	
	可改1*ATX（4Pin）
	

	显示功能
	Intel® UHD Graphics / Intel Iris Xe Graphics超核心显卡；

支持单显、双显/三显/四显复制、双显/三显/四显扩展，SHELL下双显；

	
	2*HDMI 2.0接口
	支持4K分辨率4096/3840*2160@60Hz 

	
	1*Type_C接口
	支持显示、USB数据传输及供电功能

	
	1*EDP1插针
	EDP-C屏线，支持4K分辨率4096/3840*2160@60Hz  （30Pin，2*15Pin，2.0mm）

	
	1*VCC_SEL插针
	LVDS/EDP工作电压控制插针                                （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	\
	1*LVDS/EDP2插针
	支持分辨率1920*1080@60Hz                       （30Pin，2*15Pin，2.0mm）

	
	1*EDP_PWR1插针
	EDP1工作电压控制插针                               （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*BKLT_CONN插针
	LVDS背光开关控制插针                                （6Pin，1*6Pin，2.0mm）

	
	LVDS和EDP2二选一，共用插针，EDP2用EDP-B屏线，EDP2支持4K分辨率

	网络功能
	1/2*RJ45 LAN接口
	双网：默认支持Intel® I219-V千兆网卡+Realtek 8111H千兆网卡；

可选支持Intel® I219-V千兆网卡+裕太微YT6801千兆网卡；

单网：支持Intel® I219-V千兆网卡

支持网络唤醒和PXE无盘启动功能

	
	1*M2-WIFI接口
	支持Key-E接口M.2 2230 PCIE3.0 x1 & USB，支持WiFi蓝牙模块

	硬盘功能
	1*NGFF1（M.2）接口
	支持Key-M接口M.2 2280 NVME PCIE4.0 x4 / SATA 自适应标准SSD；

	
	1*SATA1接口
	标准SATA 3.0硬盘接口

	
	1*SATA_PWR1插针
	硬盘供电插针，可取电5V、12V                       （4Pin，1*4Pin，2.54mm）

	声音功能
	默认支持Realtek ALC897 HD数字音频解码器，6声道高保真音频控制器

	
	1*LINE_OUT接口
	支持LINE_OUT输出和MIC_IN输入

	
	1*F_AUDIO插针
	标准音频插针                                          （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*INT_SPK插针
	功放支持8欧5瓦喇叭双声道输出                       （4Pin，1*4Pin，2.0mm）

	USB功能
	2*USB3.2接口
	后置标准USB3.2 Gen1接口，最大传输宽带为5Gbps

	
	2*USB2.0接口
	后置标准USB2.0接口，最大传输宽带为480Mbps（双网主板无此接口）

	
	1*F_USB1插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0                    （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*F_USB2插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0                    （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	开关功能
	1*F_PANEL插针
	开关、电源灯、硬盘灯、重启插针                        （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*AUTO_SW插针
	硬件控制上电开机插针                                 （3Pin，1*3Pin，2.0mm）

	其他IO
	1*COM1插针
	串口，COM1支持RS232/RS422/RS485可选            （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*COM2插针
	串口，支持标准RS232                                 （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*COM3-6插针
	串口，支持标准RS232                                  （39Pin，2*20Pin，2.0mm）

	
	所有串口可改硬件支持TTL 

	
	1*JCOM1/2插针
	可控制COM1/2第九脚电压0V/5V/12V                 （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*CLR_CMOS插针
	主板清零、放电插针                                   （3Pin，1*3Pin，2.0mm）

	
	1*FAN3插针
	CPU风扇插针，支持温控                               （4Pin，1*4Pin，1.25mm）

	
	1*J_GPIO插针
	GPIO控制插针，支持8路GPIO信号                    （10Pin，2*5Pin，2.0mm）

	运行环境
	工作温度：-10℃~60℃；      工作湿度：5%~95%相对湿度，无冷凝

	BIOS
	AMI BIOS，支持定时开机，远程开关机设备智能识别

	Watch Dog
	看门狗编程，支持硬件复位功能（256级，0~255秒）

	操作系统
	支持Windows 11，Windows 10，Linux等




