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CPU处理器•Intel Kabylake-R 8代 酷睿i3、i5、i7等

尺寸•4寸主板 165mm（L）*115mm（W）*37mm（H）含散热器
内存•1*NB-DDR4 32G（MAX）

存储•1*SATA1接口 1*NGFF接口

网络•支持Realtek 8125BGS 2.5G网卡芯片，支持网络唤醒和PXE无盘启动功能。

显示•HDMI,VGA(或HDMI2),LVDS或(EDP),支持同步异步三显及双显

供电•DC12V/19V电源推荐7A或以上
接口•DC_in,HDM,,VGA(或HDMI2),2xUSB3.2,2×LAN,Line-Out
	主板型号
	CPU
	4K
	LAN
	COM
	USB2.0
	USB3.2
	Memory
	SSD
	Power

	4寸主板

M12GSE 
	支持Intel Alder Lake12代U/P/H系列i3、i5、i7、i9

支持Intel Raptor Lake 13代U/P/H系列i3、i5、i7、i9
	支持
	2
	6
	6
	4
	1*NB-DDR4

32G（MAX）
	1*M.2
1*SATA
	+12V/19V

	
	
	
	3
	6
	4
	4
	
	
	

	
	
	
	4
	6
	4
	2
	
	
	

	四网主板默认6*USB可用，可改支持M.2 4G及蓝牙后4*USB可用  ； 


	主板尺寸
	4寸主板 165mm（L）*115mm（W）*37mm（H）（含散热风扇高度）

	CPU处理器
	支持 Intel Alder Lake12代，Raptor Lake13代U/P/H系列CPU

	电源
	1*DC_IN 
	DC头内直径为2.5MM，支持12V/19V
U系列CPU最大睿频功耗55W，建议用12V 7A或以上电源；

P系列CPU最大睿频功耗64W，建议用12V 7A或以上电源；

H系列CPU最大睿频功耗115W，建议用12V 10A或以上电源；

	
	1*DC_ATX（4Pin）可选
	

	内存
	1*NB-DDR4内存插槽，支持2133/2400/2666/3200MHz内存，最大支持32GB

	显示功能
	集成Intel UHD Graphics 超核芯显卡，支持单显、双显/三显复制、双显/三显扩展，SHELL下双显

	
	1*VGA DB15接口
	支持分辨率1920*1080@60Hz

	
	1*HDMI2 2.0接口（可选）
	支持4K分辨率4096/3840*2160@60Hz               

	
	VGA与HDMI2信号二选一，默认支持VGA

	
	1*HDMI1 2.0接口
	持4K分辨率4096/3840*2160@60Hz

	
	1*LVDS/EDP插针
	支持分辨率1920*1080@60Hz                           （30Pin，2*15Pin，2.0mm）

	
	1*LVDS_PWR插针
	LVDS/EDP电压控制插针                                （6Pin,2*3Pin，2.0mm）

	
	1*INVERT插针
	LVDS背光控制插针                                     （6Pin,1*6Pin，2.0mm）

	
	主板LVDS与EDP信号二选一，EDP用EDP-B屏线，支持4K

	网络功能
	2/3/4*RJ45_LAN
	支持Realtek 8125BGS 2.5G网卡芯片，支持网络唤醒和PXE无盘启动功能。

	
	1*M2_4G/5G接口
	支持Key-B接口M.2_5G模块，可改支持4G模块

	
	1*M.2_WIFI接口
	支持PCIE3.0信号，支持Key-E接口M.2_2230 WIFI，可改支持蓝牙

	
	3042规格的4G/5G模块与M.2_WIFI模块不能同时接，有干涉，二选一；
3052规格的5G模块与M.2_WIFI模块可同时接，无干涉；

	硬盘功能
	1*NGFF接口
	支持PCIE4.0信号，支持Key-M接口默认M.2 2280硬盘，可选M.2 2242硬盘；

默认NVME（PCIE）协议和SATA协议共存，自动切换；

	
	1*SATA1接口
	标准SATA3.0硬盘接口，最大传输速度6.0 Gbps

	
	1*SATA_PWR插针
	硬盘供电插针，可取电5V、12V。                        （4Pin,1*4Pin，2.54mm）

	声音功能
	集成Realtek ALC897 HD数字音频解码器，6声道高保真音频控制器

	
	1*LINE_OUT接口
	支持音频输出（绿色）

	
	1*MIC_IN接口
	支持麦克风输入（粉色）

	
	1*INT_SPK插针
	功放支持8欧5瓦喇叭双声道输出                          （4Pin,1*4Pin，2.0mm）

	USB功能
	2/4*USB3.2接口
	后置标准USB3.2 Gen1接口，最大传输宽带为5Gbps

	
	1*F_USB1插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0                       （9Pin,2*5Pin，2.0mm）

	
	1*F_USB2插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0                       （9Pin,2*5Pin，2.0mm）

	
	M.2_WIFI的USB信号与F_USB2 第2/4/6/8/10脚为二选一，默认M.2_WIFI无USB信号，插针有USB信号

	
	M2_4G/5G接口4G的USB信号与F_USB2 第1/3/5/7脚为二选一，默认不支持4G，插针有USB信号

	
	主板改三网/双网后，USB4接口上U口的USB3.0信号与M.2_4G/5G接口的5G信号二选一，默认USB4接口上U口有USB3.0信号（注：5G需占用USB3.0信号，4G需占用USB2.0信号）

	开关功能
	1*F_PANEL插针
	开关、电源灯、硬盘灯、重启插针                           （9Pin,2*5Pin，2.0mm）

	
	1*AUTO_SW插针
	支持硬件控制上电开机                                     （3Pin,1*3Pin，2.0mm）

	其他I/O
	1*COM1插针
	串口，支持RS232/RS422/RS485可选                     （9Pin,2*5Pin，2.0mm）

	
	1*COM2插针
	串口，支持RS232/RS485可选                            （9Pin,2*5Pin，2.0mm）

	
	1*COM3-6插针
	串口，支持标准RS232                                 （39Pin,2*20Pin，2.0mm）     

	
	1*JPCOM1/2插针
	控制COM1/2第9脚电压 0V/5V/12V可选                （6Pin,2*3Pin，2.0mm）

	
	1*MSIM卡槽
	支持SIM卡，用4G/5G时需要SIM卡

	
	1*CLR_CMOS插针
	主板清零、放电插针                                       （3Pin,1*3Pin，2.0mm）

	
	1*CPU_FAN插针
	CPU风扇插针，支持温控                                 （4Pin,1*4Pin，1.25mm）

	
	1*J_GPIO插针
	GPIO控制插针                                          （10Pin,2*5Pin，2.0mm）

	运行环境
	工作温度：-10℃~60℃；      工作湿度：5%~95%相对湿度，无冷凝

	BIOS
	AMI BIOS，支持上电开机，定时开机，远程开关机设备智能识别

	Watch Dog
	看门狗编程，支持硬件复位功能（256级，0~255秒）

	操作系统
	支持Windows 11，Windows 10，Linux等
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