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CPU处理器•支持Intel® Alder Lake-N系列N200、N100、N97、N95、i3-N305等

尺寸•146mm（L）*102mm（W）*23mm（H）
内存•1*DDR5 16GB
存储•1*M.2
网络•支持Realtek 8111H 千兆网卡 ；可选国产裕太微YT6801千兆网卡
显示•HDMI,DP,LVDS(或EDP)Type-C支持同步异步双显及三显 
供电•DC 12V-24V宽压供电，推荐5A或以上
接口•DC-in,HDMI,DP,Type-C,USB3.2,2×LAN,Line-Out

	主板型号
	CPU
	4K
	Type-C
	COM
	LAN
	USB2.0
	USB3.2
	SSD
	Memory
	Power

	M198SE
	支持Intel® Alder Lake-N系列N200、N100、N97、N95、i3-N305等
	1*HDMI

1*DP

/
支持4K  60Hz


	支持显示功能及USB数据传输
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	1*M.2
	1*NB-DDR5

MAX 16G


	支持12~24V宽压供电
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	主板尺寸
	3.5寸结构：146mm（L）*102mm（W）*23mm（H）

	CPU处理器
	支持Intel® Alder Lake-N系列N200、N100、N97、N95、i3-N305等

	内存支持
	1*NB-DDR5 SODIMM内存插槽，支持4800MHz内存，最大支持16GB

	电源
	1*DC_IN
	支持12V~24V宽压供电，DC头内直径为2.5MM

主板满载功耗约30W。建议用12V/4A或24V2A以上电源

	
	可改1*ATX（4Pin）
	

	显示功能
	Intel® UHD Graphics，支持单显、双显/三显复制、双显/三显扩展,SHELL下双显；

	
	1*HDMI® 2.1接口
	4K分辨率4096/3840*2160@60Hz 

	
	1*DP 1.4接口
	DP不支持DP++，支持4K分辨率4096/3840*2160@60Hz

	
	1*LVDS/EDP1插针
	支持分辨率1920*1080@60Hz                        （30Pin，2*15Pin，2.0mm）

	
	1*BKLT_CONN插针
	LVDS/EDP1背光控制插针                                （6Pin，1*6Pin，2.0mm）

	
	1*VCC_SEL插针
	LVDS/EDP1电压控制插针                              （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	LVDS与EDP1为二选一，共用插针，EDP1不支持4K分辨率，用EDP-B屏线

	
	1*Type_C接口
	支持显示功能，支持4K分辨率4096/3840*2160@60Hz

	
	1*MIPI接口
	支持CSI-2协议，支持MIPI摄像头设备

	网络功能
	1/2*RJ45 LAN接口
	单网：默认Realtek 8111H 千兆网卡 ；

可选裕太微YT6801千兆网卡；
双网：支持Realtek 8111H+Realtek 8111H 千兆网卡；

可选裕太微YT6801+裕太微YT6801千兆网卡；
支持网络唤醒和PXE无盘启动功能

	
	1*M2-WIFI接口
	支持Key-E接口M.2 2230 PCIE3.0 x1 & USB，支持WiFi蓝牙模块

	硬盘功能
	1*NGFF接口
	支持Key-M接口M.2 2280 NVME PCIE3.0 x4 / SATA 自适应标准SSD；

	声音功能
	默认支持Realtek ALC897 HD数字音频解码器，6声道高保真音频控制器

	
	1*LINE_OUT接口
	支持LINE_OUT输出，不支持MIC_IN输入

	
	1*F_AUDIO插针
	标准音频插针                                          （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*JAMP插针
	功放支持8欧5瓦喇叭双声道输出                       （4Pin，1*4Pin，2.0mm）

	USB功能
	2*USB3.2接口
	后置标准USB3.2 Gen1接口，最大传输宽带为5Gbps

	
	2*USB2.0接口
	后置标准USB2.0接口，最大传输宽带为480Mbps（双网主板无此接口）

	
	1*F_USB3_A插针
	前置USB3.2插针，一组有2*USB3.2                 （19Pin，2*10Pin，2.0mm）

	
	1*F_USB1插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0                    （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*F_USB2插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0                    （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*Type_C接口
	支持USB3.2 Gen1数据传输功能

	开关功能
	1*F_PANEL插针
	开关、电源灯、硬盘灯、重启插针                        （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*JATX插针
	硬件控制上电开机插针                                 （3Pin，1*3Pin，2.0mm）

	其他IO
	1*COM1插针
	串口，支持标准RS232                                 （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*COM2插针
	串口，COM2支持RS232/RS422/RS485可选           （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*COM3-6插针
	串口，支持标准RS232                                  （39Pin，2*20Pin，2.0mm）

	
	所有串口可改硬件支持TTL 

	
	1*JCOM2插针
	可控制COM2第九脚电压0V/5V/12V                 （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*CLR_CMOS插针
	主板清零、放电插针（默认不上件）                     （2Pin，1*2Pin，2.0mm）

	
	1*FAN1插针
	CPU风扇插针，支持温控                              （4Pin，1*4Pin，1.25mm）

	
	1*GPIO_CN插针
	GPIO控制插针，支持8路GPIO                     （10Pin，2*5Pin，2.0mm）

	运行环境
	工作温度：-10℃~60℃；      工作湿度：5%~95%相对湿度，无冷凝

	BIOS
	AMI BIOS，支持定时开机，远程开关机设备智能识别

	Watch Dog
	看门狗编程，支持硬件复位功能（256级，0~255秒）

	操作系统
	支持Windows 11，Windows 10，Linux等




