深圳市研盛芯控电子技术有限公司www.miniboard.cn

CPU处理器•Intel® Bay Trail J系列J1800、J1900、J2900

尺寸•170mm（L）*170mm（W）*21mm（H）
内存•1*NB-DDR3  8G（MAX）
存储•1*MSATA接口1*SATA1接口
网络•千兆：单网8111H百兆：单网8106E
显示•VGA或DP,HDMI,LVDS(或EDP)支持同步异步双显
供电•DC12V电源推荐5A或以上
接口•DC-in.HDMI,VGA(或DP)2*USB3.0,2*USB2.0,2*LAN,Line-Out,Mic_in

	主板型号
	CPU
	LAN
	COM
	USB2.0
	USB3.0
	SSD
	Memory
	Power

	M219F-2C
	赛扬 J1800

赛扬 J1900

奔腾 J2900

可选
	1
	2
	9
	1
	1*MSATA

1*SATA 2.0
	1*NB-DDR3

8G（MAX）
	+12V

	M219F-6C
	
	1
	6
	9
	1
	
	
	

	M219F-10C
	
	1
	10
	9
	1
	
	
	

	M219F-2L2C
	
	2
	2
	7
	1
	
	
	

	M219F-2L6C
	
	2
	6
	7
	1
	
	
	

	M219F-2L10C
	
	2
	10
	7
	1
	
	
	

	M218F/M229F规格同上


	主板尺寸
	170mm（L）*170mm（W）*21mm（H）

	CPU处理器
	英特尔® 处理器 赛扬J1800 、赛扬J1900  、奔腾J2900  

	芯片组
	Intel Bay trail SOC 芯片组

	内存支持
	1*NB-DDR3 SODIMM内存插槽，支持1333/1600MHz内存，低压1.35V，最大支持8GB

	电源
	1*DC_JACK
	支持12V电压，DC头内直径为2.5MM

主板满载功耗约30W。建议用12V4A或以上电源

	
	1*DC_PWR
	

	显示功能
	Intel HD Graphics 图形控制器，支持单显、双显复制、双显扩展，DOS下单显

	
	1*VGA DB15接口
	支持分辨率1920*1080@60Hz

	
	1*VGA_OUT插针
	支持分辨率1920*1080@60Hz                    （12Pin，1*12Pin，2.0mm）

	
	1*HDMI 1.4接口
	支持分辨率1920*1080@60Hz                      

	
	1*HDMI_CON插针
	支持分辨率1920*1080@60Hz                     （16Pin，2*8Pin，2.0mm）

	
	1*LVDS插针
	支持分辨率1920*1080@60Hz                    （30Pin，2*15Pin，2.0mm）

	
	1*LVDS_PWR插针
	LVDS电压控制插针                                 （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*INVERT插针
	LVDS背光开关控制插针                             （6Pin，1*6Pin，2.0mm）

	网络功能
	1/2*RJ45 LAN接口
	百兆网卡和千兆网卡可选，支持网络唤醒和PXE无盘启动功能

千兆：默认单网Realtek 8111H，可选 双网Realtek 8111H+Realtek 8111H；
可选 百兆：单网Realtek 8106E，双网Realtek 8106E+Realtek 8106E；

	
	1*MINI_PCIE接口
	支持WIFI/4G/蓝牙模块 

	硬盘功能
	1*SATA接口
	标准SATA 2.0硬盘接口

	
	1*MSATA接口
	支持MSATA 2.0

	
	1*SATA_PWR插针
	硬盘供电插针，可取电5V、12V。                     （4Pin，1*4Pin，2.54mm）

	声音功能
	默认支持Realtek ALC897 HD数字音频解码器，6声道高保真音频控制器；

可改集成Cmedia HS-100B高保真USB音频芯片

	
	1*LINE_OUT接口
	支持音频输出（绿色）

	
	1*MIC_IN接口
	支持麦克风输入（红色）

	
	1*JAMP插针
	功放支持8欧5瓦喇叭双声道输出                     （4Pin，1*4Pin，2.0mm）

	
	1*F_AUDIO插针
	标准音频插针                                   （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	USB功能
	1*USB3.0接口
	后置标准USB3.0接口（蓝色组下面的为USB3.0）

	
	3*USB2.0接口
	后置标准USB2.0接口（蓝色组上面的为USB2.0）

	
	1*F_USB1插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0                 （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	1*F_USB2插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0                 （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	1*F_USB3插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0                 （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	开关功能
	1*F_PANEL插针
	开关、电源灯、硬盘灯、重启插针                       （9Pin，2*5Pin，2.54mm

	其他I/O
	COM1/2/5/7/8/9/10插针
	串口，支持标准RS232                             （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	COM3/4插针
	串口，COM1支持RS232/RS422/RS485可选    （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	COM6插针
	串口，COM1支持RS232/RS485可选           （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	1*JPCOM1/2/3插针
	控制COM1/2/3第9脚电压 0V/5V/12V可选         （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*JLPT插针
	并口，标准打印接口插针                           （25Pin，2*13Pin，2.0mm）

	
	1*SIM卡槽
	支持SIM卡，用4G时需要SIM卡

	
	1*CLR_CMOS插针
	主板清零、放电插针                                （3Pin，1*3Pin，2.54mm）

	
	1*PS/2插针
	标准PS/2接口插针                                 （7Pin，1*7Pin，2.0mm）

	
	2*FAN插针
	风扇插针                                         （3Pin，1*3Pin，2.54mm）

	
	1*J_GPIO插针
	GPIO控制插针                                    （10Pin，2*5Pin，2.0mm）

	运行环境
	工作温度：-10℃~60℃；      工作湿度：5%~95%相对湿度，无冷凝

	BIOS
	AMI BIOS，支持上电开机，定时开机，远程开关机设备智能识别

	Watch Dog
	看门狗编程，支持硬件复位功能（256级，0~255秒）

	操作系统
	支持Windows 10，Windows 8，Windows 7，Linux等




