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CPU处理器• Intel® Bay Trail J系列J1800、J1900、J2900

尺寸•145mm*100mm*18mm
内存•1*NB-DDR3L内存，低压1.35V内存，8G

存储•1*MSATA接口1*SATA1接口
网络•Realtek 8111H；可选 裕太微YT6801
显示•HDMI,VGA,LVDS(或EDP)支持同步异步双显，可选三显
供电•DC12V电源推荐5A或以上
接口•DC-in,HDMI ,VGA,USB3.0,2LAN,Line_Out
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	主板尺寸
	145mm*100mm*18mm

	CPU处理器
	英特尔® 处理器 赛扬J1900、赛扬J1800、奔腾J2900

	芯片组
	Intel Bay trail SOC 芯片组

	电源
	1*DC_IN
	DC头内直径为2.5MM，支持12V

主板满载功耗约30W，建议用12V4A或以上电源

	
	1*ATX（4Pin）可选
	

	内存
	1*NB-DDR3L内存，低压1.35V内存，支持1333/1600MHz内存，最大支持8G

	显示功能
	Intel(R) HD Graphics 图形控制器，支持单显、双显复制、双显扩展，DOS下单显

	
	1*VGA_OUT插针
	支持分辨率1920*1080@60HZ                 （12Pin，1*12Pin，2.0mm）

	
	1*VGA DB15接口
	支持分辨率1920*1080@60HZ    

	
	1*HDMI 1.4接口
	支持分辨率1920*1080@60HZ

	
	1*LVDS插针
	支持分辨率1920*1080@60HZ                 （30Pin，2*15Pin，2.0mm）

	
	1*EDP插针（可选）
	支持分辨率1920*1080@60HZ                 （30Pin，2*15Pin，2.0mm）

	
	LVDS与EDP二选一，默认LVDS，插针共用。EDP用EDP-B屏线

	
	1*INVERT1插针
	LVDS背光开关控制插针                           （6Pin，1*6Pin，2.0mm）

	
	1*LVDS_PWR插针
	LVDS工作电压控制插针                           （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	网络功能
	1/2*RJ45 LAN
	双网和 单网可选，支持网络唤醒和PXE无盘启动功能

单网Realtek 8111H；可选 裕太微YT6801；

默认双网：Realtek 8111H+Realtek 8111H或 裕太微YT6801+裕太微YT6801；

	
	1*Mini-PCIE接口
	PCIE2.0信号，支持WIFI/4G/蓝牙等

	硬盘功能
	1*SATA1接口
	标准SATA2.0硬盘接口，最大传输速度3.0 Gbps

	
	1*SATA_PWR插针
	硬盘供电插针，可取电5V、12V                   （4Pin，1*4Pin，2.54mm）

	
	1*MSATA接口
	支持标准MSATA 2.0

	声音功能
	集成Realtek ALC897 HD数字音频解码器，6声道高保真音频控制器

	
	1*FRONT_OUT接口
	支持音频输出

	
	1*F_AUDIO插针
	标准音频插针                                     （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*JAMP插针
	功放支持8欧5瓦喇叭双声道输出                  （4Pin，1*4Pin，2.0mm）

	
	1*SPDIF插针
	数字音频插针                                    （3Pin，1*3Pin，2.54mm）

	USB功能
	1*USB3.0 接口
	后置标准USB3.0接口

	
	3*USB2.0接口
	后置标准USB2.0接口

	
	1*F_USB2插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0              （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*F_USB3插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0              （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	开关功能
	1*F_PANEL插针
	开关、电源灯、硬盘灯、重启插针                  （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	其他I/O
	COM1插针
	串口，支持RS232/RS422/RS485可选            （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	COM2插针
	串口，支持标准RS232                           （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	COM3~6插针
	串口，支持标准RS232                         （39Pin，2*20Pin，2.0mm）     

	
	1*JPCOM1插针
	控制COM1第9脚电压 0V/5V/12V可选          （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*JPCOM2插针
	控制COM2第9脚电压 0V/5V/12V可选          （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*SIM卡槽
	支持SIM卡，用4G时需要SIM卡

	
	1*CLR_CMOS插针
	CLR_CMOS主板清零、放电插针                  （3Pin，1*3Pin，2.54mm）

	
	1*FAN1插针
	CPU风扇插针，不支持温控                       （3Pin，1*3Pin，2.54mm）

	
	1*J_GPIO插针
	GPIO控制插针                                 （10Pin ，2*5Pin，2.0mm）

	运行环境
	工作温度：-10℃~60℃；      工作湿度：5%~95%相对湿度，无冷凝

	BIOS
	AMI BIOS，支持上电开机，定时开机，远程开关机设备智能识别

	操作系统
	支持Windows 10，Windows 8，Windows 7，Linux等




