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CPU处理器•支持Intel Gemini Lake Refresh J和N系列CPU（如：J4125）

尺寸•170mm（L）*170mm（W）*22mm（H）
内存•1*NB-DDR4 16GB(MAX)
存储•1*MSATA接口1*SATA1接口
网络•千兆：单网8111H    百兆：单网8106E
显示•VGA或DP,HDMI,LVDS(或EDP)支持同步异步双显
供电•DC12V电源推荐5A或以上
接口•DC-in.HDMI,VGA(或DP)2*USB3.0,2*USB2.0,2*LAN,Line-Out,Mic_in
	主板型号
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	M415F
	支持Intel Gemini Lake Refresh J和N系列CPU

（如：J4125）
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	支持
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	Realtek 声卡单网主板默认10USB；USB声卡单网主板默认9USB


	主板尺寸
	170mm（L）*170mm（W）*22mm（H）

	CPU处理器
	英特尔® 处理器 赛扬J4025/J4125/N4020/N4120  、奔腾J5040 /N5030

	内存支持
	1*NB-DDR4 SODIMM内存插槽，支持单通道2400MHz内存，低压1.2V，最大支持16GB

	电源
	1*DC_JACK
	支持12V电压，DC头内直径为2.5MM

主板满载功耗约30W。建议用12V/4A或以上电源

	
	1*DC_PWR
	

	显示功能
	英特尔® 超高清显卡 600 图形控制器，支持单显、双显/三显复制、双显/三显扩展，DOS下单显

	
	1*VGA DB15接口
	支持分辨率1920*1080@60Hz  

	
	1*DP 接口(可选)
	4K分辨率4096/3840*2160@60Hz

	
	VGA接口可改支持DP接口

	
	1*HDMI 2.0接口
	4K分辨率4096/3840*2160@60Hz 

	
	1*HDMI_CON1插针
	4K分辨率4096/3840*2160@30Hz                  （16Pin，2*8Pin，2.0mm）

	
	1*LVDS/EDP插针
	支持分辨率1920*1080@60Hz                       （30Pin，2*15Pin，2.0mm）

	
	1*LVDS_PWR插针
	LVDS电压控制插针                                    （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*INVERT插针
	LVDS背光开关控制插针                                （6Pin，1*6Pin，2.0mm）

	
	LVDS与EDP为二选一 共用一组插针

	网络功能
	1/2*RJ45 LAN接口


	千兆网卡 和 百兆网卡可选，支持网络唤醒和PXE无盘启动功能

千兆：默认 单网Realtek 8111H；可选 裕太微YT6801；

双网：Realtek 8111H+Realtek 8111H或 裕太微YT6801+裕太微YT6801；

百兆：单网Realtek 8106E； 双网Realtek 8106E+Realtek 8106E；

	
	1*MINI_PCIE接口
	支持WIFI/3G/4G/蓝牙模块

	硬盘功能
	1*SATA接口
	标准SATA 3.0硬盘接口

	
	1*MSATA接口
	支持MSATA 3.0

	
	1*SATA_PWR插针
	硬盘供电插针，可取电5V、12V                       （4Pin，1*4Pin，2.54mm）

	声音功能
	默认支持Realtek ALC662/897 HD数字音频解码器，6声道高保真音频控制器
可选支持Cmedia HS-100B高保真USB音频芯片

	
	1*LINE_OUT接口
	支持音频输出（绿色）

	
	1*MIC_IN接口
	支持麦克风输入（红色）

	
	1*JAMP插针
	功放支持8欧5瓦喇叭双声道输出                       （4Pin，1*4Pin，2.0mm）

	
	1*F_AUDIO插针
	标准音频插针                                        （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	1*SPDIF_OUT插针
	数字音频接口

	USB功能
	2*USB3.0接口
	后置标准USB3.0接口

	
	2*USB2.0接口
	后置标准USB2.0接口

	
	1*F_USB1插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0                   （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	1*F_USB2插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0                   （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	1*F_USB3插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0                   （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	当主板为USB声卡时F_USB1第2/4/6/8/10针脚无信号

	开关功能
	1*F_PANEL插针
	开关、电源灯、硬盘灯、重启插针                       （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	1*AUTO-SW插针
	支持硬件控制上电开机                                  （3Pin，1*3Pin，2.0mm）

	其他I/O
	10*COM插针
	串口，默认支持RS232，COM1/3/4可选RS232/RS422/RS485（9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	1*JPCOM1/2/3插针
	可控制COM1/2/3第九脚电压0V/5V/12V               （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*JLPT1插针
	并口，标准打印接口插针                             （25Pin，2*13Pin，2.0mm）

	
	1*SIM卡槽
	支持SIM卡，用3G/4G时需要SIM卡

	
	1*CLR_CMOS插针
	主板清零、放电插针                                   （3Pin，1*3Pin，2.54mm）

	
	1*FAN1插针
	CPU风扇插针，不支持温控                            （3Pin，1*3Pin，2.54mm）

	
	1*FAN2插针
	系统风扇插针，不支持温控                             （3Pin，1*3Pin，2.54mm）

	
	1*J_GPIO插针
	GPIO控制插针                                      （10Pin，2*5Pin，2.54mm）

	运行环境
	工作温度：-10℃~60℃；      工作湿度：5%~95%相对湿度，无冷凝

	BIOS
	AMI BIOS，支持定时开机，远程开关机设备智能识别

	Watch Dog
	看门狗编程，支持硬件复位功能（256级，0~255秒）

	操作系统
	支持Windows 11，Windows 10，Linux等
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