[image: image2.jpg]




CPU处理器•支持Intel®  Elkhart LakeK J和N系列CPU（如：J6412）

尺寸•170mm（L）*170mm（W）*22mm（H）
内存•1*NB-DDR4 16GB(MAX)
存储•1*SATA1接口 1*NGFF(M.2)接口

网络•千兆：单网8111H    百兆：单网8106E
显示•VGA或DP,HDMI,LVDS(或EDP)支持同步异步双显
供电•DC12V电源推荐5A或以上
接口•DC-in.HDMI,VGA(或DP)2*USB3.0,2*USB2.0,2*LAN,Line-Out,Mic_in

	主板型号
	CPU
	COM
	4K
	LAN
	USB2.0
	USB3.1
	SSD
	Memory
	Power

	M612F
	支持Intel®  Elkhart LakeK 

J和N系列CPU（如：J6412）
	10C/6C/2C

可选
	支持
	1
	6
	2
	1*M.2
1*SATA 3.0
	1*NB-DDR4

16G（MAX）
	+12V

	
	
	
	
	2
	4
	2
	
	
	

	单网主板默认8USB，双网主板默认6USB；


	主板尺寸
	170mm（L）*170mm（W）*22mm（H）

	CPU处理器
	英特尔® 处理器 赛扬J6412/J6413/N6210/N6211  、奔腾J6426 /N6415

	内存支持
	1*NB-DDR4 SODIMM内存插槽，支持单通道3200MHz内存，低压1.2V，最大支持16GB

	电源
	1*DC_JACK
	支持12V电压，DC头内直径为2.5MM

主板满载功耗约30W。建议用12V/4A或以上电源

	
	1*DC_PWR（4Pin）
	

	显示功能
	英特尔® 超核芯显卡，支持单显、双显/三显复制、双显/三显扩展，SHELL下双显

	
	1*VGA DB15接口
	支持分辨率1920*1080@60Hz  

	
	1*DP 接口(可选)
	支持DP++；支持4K分辨率4096/3840*2160@60Hz 

	
	VGA接口可改支持DP接口

	
	1*HDMI® 2.0接口
	4K分辨率4096/3840*2160@60Hz 

	
	1*HDMI_CON插针
	4K分辨率4096/3840*2160@30Hz                  （16Pin，2*8Pin，2.0mm）

	
	1*LVDS/EDP插针
	支持分辨率1920*1080@60Hz                       （30Pin，2*15Pin，2.0mm）

	
	1*LVDS_PWR插针
	LVDS电压控制插针                                    （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*INVERT插针
	LVDS背光开关控制插针                                （6Pin，1*6Pin，2.0mm）

	
	LVDS与EDP为二选一 共用一组插针

	网络功能
	1/2*RJ45 LAN接口


	千兆网卡 或 百兆网卡 可选，支持网络唤醒和PXE无盘启动功能

千兆：默认单网Realtek 8111H，可选支持裕太微YT6801千兆网卡；

双网Realtek 8111H+Realtek 8111H；可选支持裕太微YT6801+裕太微YT6801千兆网卡；
百兆：单网Realtek 8106E，双网Realtek 8106E+Realtek 8106E

	
	1*4G/WIFI（Mini_PCIE）接口
	支持 PCIE3.0 x1 & USB信号，支持WiFi蓝牙/4G模块

	硬盘功能
	1*SATA1接口
	标准SATA 3.0硬盘接口

	
	1*NGFF(M.2)接口
	支持Key-M接口M.2 2280 NVME PCIE3.0 x2 / SATA 自适应标准SSD；

	
	1*SATA_PWR1插针
	硬盘供电插针，可取电5V、12V                        （4Pin，1*4Pin，2.54mm）

	声音功能
	默认支持Realtek ALC897 HD数字音频解码器，6声道高保真音频控制器

	
	1*LINE_OUT接口
	支持音频输出（绿色）

	
	1*MIC_IN接口
	支持麦克风输入（红色）

	
	1*JAMP插针
	功放支持8欧5瓦喇叭双声道输出                       （4Pin，1*4Pin，2.0mm）

	
	1*F_AUDIO插针
	标准音频插针                                         （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	1*SPDIF_OUT插针
	数字音频插针                                          （3Pin，1*3Pin，2.54mm）

	USB功能
	2*USB3.1接口
	后置标准USB3.1 Gen1接口，最大传输宽带为5Gbps

	
	2*USB2.0接口
	后置标准USB2.0接口，最大传输宽带为480Mbps

	
	1*F_USB1插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0                   （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	1*F_USB2插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0                   （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	开关功能
	1*F_PANEL插针
	开关、电源灯、硬盘灯、重启插针                       （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	1*AUTO-SW插针
	支持硬件控制上电开机                                  （3Pin，1*3Pin，2.0mm）

	其他I/O
	COM1～6插针
	串口，默认支持RS232                                   （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	COM7~10插针
	串口,默认支持RS232                                   （3Pin，1*3Pin，2.0mm）

	
	COM1/3/4/6插针
	串口，可选支持RS232/485                              （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	1*JPCOM1/2插针
	可控制COM1/2第九脚电压0V/5V/12V                  （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*JLPT插针
	并口，标准打印接口插针                              （25Pin，2*13Pin，2.0mm）

	
	1*SIM_SLOT卡槽
	支持SIM卡，用4G时需要SIM卡

	
	1*CLR_CMOS插针
	主板清零、放电插针                                   （3Pin，1*3Pin，2.0mm）

	
	1*FAN1插针
	CPU风扇插针，支持温控                              （3Pin，1*3Pin，2.54mm）

	
	1*FAN2插针
	系统风扇插针，不支持温控                             （3Pin，1*3Pin，2.54mm）

	
	1*J_GPIO插针
	GPIO控制插针                                      （10Pin，2*5Pin，2.0mm）

	运行环境
	工作温度：-10℃~60℃；      工作湿度：5%~95%相对湿度，无冷凝

	BIOS
	AMI BIOS，支持定时开机，远程开关机设备智能识别

	Watch Dog
	看门狗编程，支持硬件复位功能（256级，0~255秒）

	操作系统
	支持Windows 11，Windows 10，Linux等


――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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