深圳市研盛芯控电子技术有限公司www.miniboard.cn

CPU处理器•支持3865U、3965U、Skylake 6代及Kabylake 7代i3、i5、i7

尺寸•3.5寸：146mm（L）*102mm（W）*26mm（H）
内存•板载NB-DDR4 2133MHz内存，4G / 8G可选

存储•1*NGFF 1*SATA接口
网络•Realtek 8111H 或 裕太微YT6801千兆网卡
显示•HDMI，VGA或(HDMI2) LVDS(或EDP)支持同步异步三显及双显
供电•DC12V-19V或19V-24V宽压供电，推荐最低12V5A
接口•DC_in HDMI,VGA或HDMI2,2xUSB3.0,2*LAN,Line-Out

	主板型号
	CPU
	4K
	LAN
	COM
	USB2.0
	USB3.0
	SSD
	Memory
	Power

	M818SE-4G-UA
	支持

3855U、3955U、3865U、3965U、Skylake 6代及Kabylake 7代
i3、i5、i7
	支持
	1
	6
	6
	2
	1*SATA

1*M.2
	板载DDR4

4G
	默认12V~19V

宽压供电；

可改支持19V~24V宽压供电

	
	
	
	2
	6
	4
	2
	
	
	

	M818SE-8G-UA
	
	支持
	1
	6
	6
	2
	
	板载DDR4

8G
	

	
	
	
	2
	6
	4
	2
	
	
	

	单网主板默认8*USB可用，双网主板默认6*USB可用


	主板尺寸
	3.5寸：146mm（L）*102mm（W）*26mm（H）

	CPU处理器
	6代
	3855U、3955U及Skylake i3-6100U、i5-6200U、i7-6500U等

	
	7代
	3865U、3965U及Kabylake i3-7100U、i5-7200U、i7-7500U等

	芯片组
	Skylake、Kabylake 高速芯片组

	电源
	1*DC_IN
	DC头内直径为2.5MM，默认支持12V~19V宽压供电，可改支持19V~24V宽压供电；
主板功耗：约40W。建议用12V5A或19V3A以上电源

	
	1*4Pin ATX
	

	内存
	板载NB-DDR4 2133MHz内存，4G / 8G可选

	显示功能
	6代
	Intel HD Graphics 510/520图形控制器
	支持单显、双显/三显复制、双显/三显扩展，DOS下单显

	
	7代
	Intel HD Graphics 610/620图形控制器
	

	
	1*VGA DB15接口
	支持分辨率1920*1080@60HZ

	
	1*VGA_OUT插针
	支持分辨率1920*1080@60HZ                      （12Pin，1*12Pin，2.0mm）

	
	1*HDMI 1.4接口
	支持4K分辨率4096/3840*2160@30HZ

	
	1*EDP插针
	EDP-C屏线，支持4K分辨率4096/3840*2160@60HZ   （30Pin，2*15Pin，2.0mm）

	
	1*BKLT PWR1
	EDP背光电压控制插针                               （3Pin，1*3Pin，2.54mm）

	
	1*LCD_PWR插针
	EDP工作电压控制插针                                （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	网络功能
	1/2*LAN
	双网：默认Realtek 8111H+Realtek 8111H千兆网卡；

可选 裕太微YT6801+裕太微YT6801千兆网卡；

单网：Realtek 8111H 或 裕太微YT6801千兆网卡 可选；
支持网络唤醒和PXE无盘启动功能。

	
	1*Mini-PCIE接口
	PCIE3.0信号，支持WIFI/4G/蓝牙等，可选支持MSATA

	硬盘功能
	1*SATA1接口
	标准SATA3.0硬盘接口，最大传输速度6.0 Gbps

	
	1*NGFF
	支持Key-M接口M.2 2280硬盘，支持SATA / NVME（PCIE）协议可选

	
	当CPU为i3/i5/i7时，主板NGFF默认支持SATA协议，要用NVME（PCIE）协议需更新BIOS；

当CPU为3855U/3955U/3865U/3965U时，主板NGFF默认支持NVME协议，且不可改SATA协议；

	声音功能
	集成Cmedia HS_100B USB音频芯片

	
	1*LINE_OUT接口
	支持音频输出

	
	1*INT_SPK插针
	功放支持8欧5瓦喇叭双声道输出                      （4Pin，1*4Pin，2.0mm）

	
	1*F_AUDIO插针
	标准音频插针                                        （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	F_AUDIO插针仅支持MIC_IN，不支持LINE_OUT

	USB功能
	2*USB3.0接口
	后置标准USB3.0接口

	
	2*USB2.0接口
	后置标准USB2.0接口  （2*LAN主板无此接口）

	
	1*F_USB1插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0                  （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*F_USB2插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0                  （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	开关功能
	1*F_PANEL插针
	开关、电源灯、硬盘灯、重启插针                      （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	其他I/O
	COM1插针
	串口，支持RS232/RS422/RS485可选                （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	COM2插针
	串口，支持标准RS232                               （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	COM3~6插针
	串口，支持标准RS232                             （40Pin，2*20Pin，2.0mm）     

	
	1*JPCOM1插针
	控制COM1第9脚电压 0V/5V/12V可选              （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*JPCOM2插针
	控制COM2第9脚电压 0V/5V/12V可选              （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*SIM卡槽
	支持SIM卡，用4G时需要SIM卡

	
	1*CLR_CMOS插针
	主板清零、放电插针                                 （2Pin，1*2Pin，2.54mm）

	
	1*CPU_FAN插针
	CPU风扇插针，无温控                              （3Pin，1*3Pin，2.54mm）

	
	1*J_GPIO插针
	GPIO控制插针                                     （10Pin，2*5Pin，2.0mm）

	运行环境
	工作温度：-10℃~60℃；      工作湿度：5%~95%相对湿度，无冷凝

	BIOS
	AMI BIOS，支持上电开机，定时开机，远程开关机设备智能识别

	Watch Dog
	看门狗编程，支持硬件复位功能（256级，0~255秒）

	操作系统
	支持Windows 10，Windows 8，Windows 7，Linux等




