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CPU处理器•支持3855U、3955U、及SkyLake 6代及KabyLake 7代及KabyLake R 8代 酷睿i3、i5、i7
尺寸•3.5寸：146mm（L）*102mm（W）*23mm（H）
内存•1*DDR4  32GB
存储•1*NGFF 1*SATA接口
网络•Realtek 8111H 或 裕太微YT6801千兆网卡
显示•HDMI，VGA或(HDMI2) LVDS(或EDP)支持同步异步三显及双显
供电•默认支持12V~24V宽压供电

接口•DC_in HDMI,VGA或HDMI2,2xUSB3.0,2*LAN,Line-Out

	主板型号
	CPU
	4K
	LAN
	COM
	USB2.0
	USB3.0
	SSD
	Memory
	Power

	M828SL 
	支持

3855U、3955U、及SkyLake 6代及KabyLake 7代及KabyLake R 8代

酷睿i3、i5、i7
	支持


	1
	6
	4
	4
	1*SATA

1*M.2

1*MSATA
	1*NB-DDR4

MAX 32G

	默认支持12V供电，

可改支持12V~24V宽压供电

	
	
	
	2
	6
	4
	2
	
	
	

	
	
	
	1
	6
	4
	2
	
	
	

	
	
	
	2
	6
	4
	2
	
	
	

	
	
	
	1
	6
	4
	4
	
	
	

	
	
	
	2
	6
	4
	2
	
	
	

	单网主板默认8*USB可用，双网主板默认6*USB可用


	主板尺寸
	3.5寸：146mm（L）*102mm（W）*23mm（H）

	CPU处理器
	6代
	3855U、3955U及Skylake i3-6100U、i5-6200U、i7-6500U等

	
	7代
	3865U、3965U及Kabylake i3-7100U、i5-7200U、i7-7500U等

	
	8代
	3867U及Kabylake R i3-8130U、i5-8250U、i7-8550U等

	芯片组
	Skylake、Kabylake 高速芯片组

	电源
	1*DC_IN
	DC头内直径为2.5MM，默认支持12V供电，可改硬件支持12V~24V宽压供电；

6代7代主板满载功耗约40W，建议用12V5A或以上电源；

8代主板满载功耗约60W，建议用12V7A或以上电源；

	
	1*4Pin ATX（可选）
	

	内存
	1*SODIMM插槽
	NB-DDR4内存，支持2133/2400MHz内存，最大支持32G

	显示功能
	6代
	Intel HD Graphics 510/520图形控制器
	支持单显、双显/三显复制、双显/三显扩展

	
	7代
	Intel HD Graphics 610/620图形控制器
	

	
	8代
	Intel HD Graphics 610/620图形控制器
	

	
	1*VGA DB15接口
	支持分辨率1920*1080@60Hz

	
	1*HDMI接口
	支持4K分辨率4096/3840*2160@30Hz

	
	1*HDMI1接口（可选）
	支持4K分辨率4096/3840*2160@30Hz

	
	1*EDP1插针（可选）
	EDP-C屏线，支持4K分辨率4096/3840*2160@60Hz（30Pin，2*15Pin，2.0mm）

	
	1*EDP_PWR1插针
	EDP工作电压控制插针                              （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	VGA可改HDMI1，VGA与HDMI1、EDP1三选一，默认支持VGA；EDP1不可独立显示，独立显示会有异常，需配合LVDS一起使用；双屏/三屏显示时，EDP1不能当主屏显示，只能做副屏显示。

	
	1*LVDS插针
	支持分辨率1920*1080@60HZ                    （30Pin，2*15Pin，2.0mm）

	
	1*LVDS_PWR插针
	LVDS电压控制插针                                 （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*INVERT插针
	LVDS背光开关背光亮度调节控制                      （6Pin，1*6Pin，2.0mm）

	网络功能
	1/2*LAN
	双网：默认支持Realtek 8111H千兆网卡+Realtek 8111H千兆网卡；

可选支持裕太微YT680千兆网卡+裕太微YT680千兆网卡；

单网：支持Realtek 8111H兆网卡；可选支持裕太微YT6801千兆网卡；

支持网络唤醒和PXE无盘启动功能

	
	1*M2_WIFI接口
	PCIE3.0信号，支持Key-E接口WiFi/蓝牙模块

	硬盘功能
	1*MSATA接口
	支持MINI_SATA盘，支持MSATA 3.0

	
	1*NGFF接口
	PCIE3.0信号，支持Key-M接口M.2 2280硬盘；默认支持NVME协议和SATA协议自动切换

	
	1*SATA1接口
	标准SATA硬盘接口，支持SATA 3.0

	
	1*SATA_PWR插针
	硬盘供电插针，可取电5V、12V                      （4Pin，1*4Pin，2.54mm）

	声音功能
	集成Realtek ALC897 HD数字音频解码器，6声道高保真音频控制器；

	
	1*FRONT_SPK接口
	支持音频输出

	
	1*INT_SPK插针
	功放支持8欧5瓦喇叭双声道输出                      （4Pin，1*4Pin，2.0mm）

	
	1*F_AUDIO插针
	标准音频插针                                      （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	USB功能
	4*USB3.0接口
	后置标准USB3.0接口

	
	1*F_USB1插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0                  （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*F_USB2插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0                  （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	开关功能
	1*F_PANEL插针
	开关、电源灯、硬盘灯、重启插针                      （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*AUTO_ON插针
	上电开机插针                                       （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	其他I/O
	COM1插针
	串口，支持标准RS232                             （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	COM2插针
	串口，支持RS232/RS422/RS485可选                 （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	COM3-6插针
	串口，支持标准RS232                             （40Pin，2*20Pin，2.0mm）     

	
	1*JPCOM1插针
	控制COM1第9脚电压 0V/5V/12V可选              （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*JPCOM2插针
	控制COM2第9脚电压 0V/5V/12V可选              （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*CLR_CMOS插针
	主板清零、放电插针                                 （3Pin，1*3Pin，2.0mm）

	
	1*CPU_FAN插针
	CPU风扇插针，无温控                              （3Pin，1*3Pin，2.54mm）

	
	1*J_GPIO插针
	GPIO控制插针                                     （10Pin，2*5Pin，2.0mm）

	运行环境
	工作温度：-10℃~60℃；      工作湿度：5%~95%相对湿度，无冷凝

	BIOS
	AMI BIOS，支持上电开机，定时开机，远程开关机设备智能识别

	Watch Dog
	看门狗编程，支持硬件复位功能（256级，0~255秒）

	操作系统
	6/7代支持Windows 10，Windows 8，Windows 7、Linux等；

8代支持Windows 10，Linux等
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