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CPU处理器•支持 Intel Alder Lake12代U/P/H系列CPU支持Intel Raptor Lake13代U/P/H系列CPU
尺寸•120mm（L）*120mm（W）*27mm（H不含散热器）
内存•2*NB-DDR4 64GB
存储•1*NGFF1接口 1*SATA接口
网络•支持Realtek 8111H千兆网卡 可选支持裕太微YT6801千兆网卡
显示•HDMI ,VGA(或HDMI2),LVDS(或EDP)支持同步异步三显及双显
供电•支持DC12V/19V电压建议用12V/7A或19V5A以上电源
接口•DC_in,HDMI,VGA(或HDMI2)4×USB3.2,2USB2.0,LAN,Line-out,Mic-in,PWR-SW
	主板型号
	CPU
	4K
	COM
	LAN
	USB2.0
	USB3.2
	SSD
	Memory
	Power

	NANO12U
	支持Intel® Alder Lake12代U/P/H系列i3、i5、i7、i9
	支持
	2
	1
	6
	4
	1*M.2

1*SATA
	2*NB-DDR4

MAX  64G


	12V~24V宽压供电

	
	
	
	2
	2
	4
	4
	
	
	

	NANO13U
	支持Intel® Raptor Lake 13代U/P/H系列i3、i5、i7、i9
	
	2
	1
	6
	4
	
	
	

	
	
	
	2
	2
	4
	4
	
	
	


	主板尺寸
	120mm（L）*120mm（W）*32mm

	CPU
	NANO12U
	支持Intel® Alder Lake12代U/P/H系列CPU

	
	NANO13U
	支持Intel® Raptor Lake13代U/P/H系列CPU

	电源
	1*DC_IN
	DC头内直径为2.5MM，支持12V~24V宽压供电
U系列CPU最大睿频功耗55W，建议用12V 7A或19V5A以上电源；

P系列CPU最大睿频功耗64W，建议用12V 7A或19V5A以上电源；

H系列CPU最大睿频功耗115W，建议用12V 10A或19V 6.3A以上电源；

	
	1*ATX1（4Pin可选）
	

	内存
	2*SODIMM插槽
	NB-DDR4内存，支持2133/2400/2666/2933/3200内存，最大支持64G

	网络功能
	1/2*RJ45_LAN接口
	单网默认支持Realtek 8111H千兆网卡；

可选支持裕太微YT6801千兆网卡；

双网支持Realtek 8111H+Realtek 8111H双千兆网卡；

可选支持裕太微YT6801+裕太微YT6801双千兆网卡；

支持网络唤醒和PXE无盘启动功能

	
	1*M2_WIFI接口
	支持Key-E接口M.2 2230 PCIE3.0 x1 WiFi模块，可改支持WiFi蓝牙模块

	显示功能
	Intel® UHD Graphics 超核心显卡
	支持单显、双显/三显复制、双显/三显扩展，SHELL下双显；

	
	1*HDMI®1 2.0接口
	支持4K分辨率4096/3840*2160@60Hz

	
	1*VGA DB15接口
	支持分辨率1920*1080@60Hz

	
	1*HDMI®2 2.0接口（可选）
	支持4K分辨率4096/3840*2160@60Hz

	
	VGA接口可改支持HDMI®2 2.0接口

	
	1*LVDS/EDP插针
	支持分辨率1920*1080@60Hz                       （30Pin，2*15Pin，2.0mm）            

	
	1*LVDS_PWR插针
	LVDS/EDP工作电压控制插针                           （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*INVERT插针
	LVDS背光控制插针                                    （6Pin，1*6Pin，2.0mm）

	
	默认支持LVDS，可选支持EDP，共用插针；EDP支持4K分辨率4096/3840*2160@60Hz，用EDP-B屏线

	USB功能
	4*USB3.2接口
	后置标准USB3.2 Gen1接口，最大传输宽带为5Gbps

	
	2*USB2.0接口
	后置标准USB2.0接口，最大传输宽带为480Mbps

	
	1*F_USB1插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0                    （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*F_USB2插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0                    （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	M2_WIFI的USB信号与内置F_USB2第2/4/6/8/10信号二选一；

默认 F_USB2第2/4/6/8/10有信号，M2_WIFI无USB信号；

	声音功能
	集成Realtek ALC897 HD数字音频解码器，6声道高保真音频控制器；

	
	1*LIN_OUT接口
	支持音频输出（绿色）

	
	1*MIC_IN接口
	支持麦克风输入（红色）

	
	1*INT_SPK插针
	支持8欧5瓦喇叭输出（功放）                         （4Pin，1*4Pin，2.0mm）

	
	1*F_AUDIO插针
	标准音频插针                                          （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	硬盘功能
	1*NGFF接口
	支持Key-M接口M.2 2280 NVME PCIE4.0 x4 / SATA 自适应标准SSD；

	
	1*SATA1接口
	标准SATA硬盘接口，支持SATA 3.0

	
	1*SATA_PWR插针
	硬盘供电插针，可取电5V、12V                       （4Pin，1*4Pin，2.54mm）

	开关功能
	1*F_PANEL插针
	开关、电源灯、硬盘灯、重启插针                       （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*AUTO_SW插针
	硬件控制上电开机插针                                 （3Pin，1*3Pin，2.0mm）

	
	1*PWR_SW按钮
	开关按钮

	其他I/O
	1*COM1插针
	支持标准RS232/RS422/RS485可选（BIOS设置）       （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*COM2插针
	只支持标准RS232                                     （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*JCOM1插针
	COM1第9脚设置0V/5V/12V                         （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*CLR_CMOS插针
	主板清零、放电插针                                    （3Pin，1*3Pin，2.0mm）

	
	1*FAN1插针
	CPU风扇插针,12V ,支持温控                          （4Pin，1*4Pin，1.25mm）

	
	1*J_GPIO插针
	GPIO控制插针                                       （10Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*DB_CN插针
	调试插针                                             （10Pin，2*5Pin，2.0mm）

	运行环境
	工作温度：-10℃~60℃；      工作湿度：5%~95%相对湿度，无冷凝

	BIOS
	AMI BIOS，支持上电开机，定时开机，远程开关机设备智能识别

	Watch Dog
	看门狗编程，支持硬件复位功能（256级，0~255秒）

	操作系统
	支持Windows 11，Windows 10，LINUX等


[image: image1.png]i 2

RUNTHBCSCEREFRARAEIR 2 E

SHENZHEN ELSKY TECHNOLOGY CO.,LTD

intel.

partner

Titanium




www.miniboard.cn[image: image2.jpg]

