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CPU处理器•支持Intel Alder Lake-N系列N200、N100、N97、N95、i3-N305等

尺寸•120mm（L）*120mm（W）*27mm（H）
内存•1*NB-DDR4 16GB(MAX)
存储•1*NGFF(M.2)接口 1*SATA接口
网络•默认Realtek 8111H 千兆网卡；可选裕太微YT6801千兆网卡
显示•HDMI,VGA(或HDMI2)LVDS(或EDP)支持同步异步三显及双显
供电•支持12~24V宽压供电 建议用12V/4A或以上电源
接口•DC-in，HDM,VGA(或HDMI2),2*USB3.0,2*USB2.0,LAN,Line-Out,MIC-IN,PWR-SW

	主板型号
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	NANO1F
	支持Intel Alder Lake-N系列N200、N100、N97、N95、i3-N305等
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	单网主板默认10USB；双网主板默认8USB


	主板型号
	NANO1F

	主板尺寸
	120mm（L）*120mm（W）*27mm（H含带风扇散热器或无风扇散热器高度）

	CPU处理器
	支持Intel Alder Lake-N系列N200、N100、N97、N95、i3-N305等

	内存支持
	1*NB-DDR4 SODIMM内存插槽，支持单通道3200MHz内存，低压1.2V，最大支持16GB

	电源
	1*DC_JACK
	支持12~24V宽压供电，DC头内直径为2.5MM

主板满载功耗约30W。建议用12V/4A或以上电源

	
	1*DC_PWR(4Pin)可选
	

	
	DC_JACK与DC_PWR为二选一，主板默认支持DC_JACK

	显示功能
	Intel UHD Graphics，支持单显、双显/三显复制、双显/三显扩展

	
	1*HDMI1 2.0接口
	支持4K分辨率4096/3840 * 2160@60Hz

	
	1*VGA DB15接口
	支持分辨率1920 * 1080@60Hz

	
	1*HDMI 2.0接口(可选)
	支持4K分辨率4096/3840*2160@60Hz

	
	VGA接口可改支持HDMI接口，改后支持双HDMI接口

	
	1*LVDS/EDP1插针
	支持分辨率1920 * 1080@60Hz                   （30Pin，2*15Pin，2.0mm）

	
	1*VCC_SEL插针
	LVDS/EDP1工作电压控制插针                        （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*BKLT_CONN插针
	LVDS/EDP1背光开关控制插针                          （6Pin，1*6Pin，2.0mm）

	
	主板LVDS与EDP1为二选一，默认支持LVDS，可改支持EDP1，用EDP-B屏线

	网络功能
	1/2*RJ45 LAN接口
	单网：默认Realtek 8111H 千兆网卡；可选裕太微YT6801千兆网卡；
双网：支持Realtek 8111H+Realtek 8111H 千兆网卡；

可选裕太微YT6801+裕太微YT6801千兆网卡；
支持网络唤醒和PXE无盘启动功能

	
	1*M2_WIFI接口
	PCIE3.0信号，支持Key-E接口M.2 2230 WiFi蓝牙模块

	硬盘功能
	1*NGFF(M.2)接口
	PCIE3.0信号，支持Key-M接口默认M.2 2280硬盘；

支持SATA和NVME(PCIE)协议可选，需改硬件；两种协议都有，具体以实际生产为准；

	
	1*SATA1接口
	标准SATA3.0硬盘接口，最大传输速度6.0 Gbps

	
	1*SATA_PWR1插针
	硬盘供电插针，可取电5V、12V。                   （4Pin，1*4Pin，2.54mm）

	声音功能
	集成Realtek ALC897 HD数字音频解码器，6声道高保真音频控制器

	
	1*LIN_OUT接口
	支持音频输出（绿色）

	
	1*MIC_IN接口
	支持麦克风输入（红色）

	
	1*JAMP插针
	功放支持8欧5瓦喇叭双声道输出                     （4Pin，1*4Pin，2.0mm）

	
	1*F_AUDIO插针
	标准音频插针                                        （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	USB功能
	2*USB3.2接口
	后置标准USB3.2 Gen1接口，最大传输宽带为5Gbps

	
	4*USB2.0接口
	后置标准USB2.0接口，最大传输宽带为480Mbps

	
	1*F_USB1插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0                 （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*F_USB2插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0                 （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	开关功能
	1*F_PANEL插针
	开关、电源灯、硬盘灯、重启插针                    （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*PWR_SW按钮
	开关按钮

	
	1*JATX1插针
	支持硬件控制上电开机                                  （3Pin，1*3Pin，2.0mm）

	其他I/O
	1*COM1插针
	串口，只支持RS232                                 （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*COM2插针
	串口，可选支持RS232 /RS422 /RS485                 （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*JPCOM1/2插针
	控制COM1/2第9脚电压 0V/5V/12V可选           （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*CLR_CMOS插针
	主板清零、放电插针                                （2Pin，1*2Pin，2.54mm）

	
	1*CPU_FAN插针
	CPU风扇插针，支持温控                            （4Pin，1*4Pin，1.25mm）

	
	1*GPIO_CN插针
	标准GPIO插针                                    （10Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*J1插针
	调试插针                                         （10Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*J2插针
	支持SPI协议或I2C协议的设备                    （10Pin，2*5Pin，2.0mm）

	运行环境
	工作温度：-10℃~60℃；      工作湿度：5%~95%相对湿度，无冷凝

	BIOS
	AMI BIOS，支持上电开机，定时开机，远程开关机设备智能识别

	Watch Dog
	看门狗编程，支持硬件复位功能（256级，0~255秒）

	操作系统
	支持Windows 11，Windows 10，Linux等

（N100和i3-N300支持Windows10，Windows11 22H2及以上版本）




