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CPU处理器•支持Intel Gemini Lake Refresh J和N系列CPU（如：J4125）

尺寸•120mm（L）*120mm（W）*24mm（H）
内存•1*NB-DDR4 16GB(MAX)
存储•1*NGFF(M.2)接口 1*SATA接口
网络•千兆：单网Realtek 8111H  百兆：单网Realtek 8106E
显示•HDMI,VGA(或HDMI2)LVDS(或EDP)支持同步异步三显及双显
供电•DC12V或12V~24V电源推荐5A或以上
接口•DC-in，HDM,VGA(或HDMI2),2*USB3.0,2*USB2.0,LAN,Line-Out,MIC-IN,PWR-SW

	主板型号
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	4K
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	NANO4E
	支持Intel Gemini Lake Refresh J和N系列CPU

（如：J4125）
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	单网主板默认8USB；双网主板默认6USB


	主板型号
	NANO4E

	主板尺寸
	120mm（L）*120mm（W）*24mm（H）

	CPU处理器
	英特尔® 处理器 赛扬J4025/J4125/N4020/N4120、奔腾J5040 /N5030

	内存支持
	1*NB-DDR4 SODIMM内存插槽，支持单通道2400MHz内存，低压1.2V，最大支持16GB

	电源
	1*DC_IN
	支持12V电压，DC头内直径为2.5MM

主板满载功耗约30W。建议用12V/4A或以上电源

	
	1*DC_ATX(可选)
	

	
	DC_IN与DC_ATX为二选一，主板默认支持DC_IN

	显示功能
	英特尔® 超高清显卡 600 图形控制器，支持单显、双显/三显复制、双显/三显扩展，DOS下单显

	
	1*HDMI 1.4接口
	支持4K分辨率4096/3840 * 2160@30Hz

	
	1*VGA DB15接口
	支持分辨率1920 * 1080@60Hz

	
	1*LVDS/EDP插针
	支持分辨率1920 * 1080@60Hz                   （30Pin，2*15Pin，2.0mm）

	
	1*LVDS_PWR1插针
	LVDS/EDP工作电压控制插针                        （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	主板LVDS与EDP为二选一，默认支持LVDS，可改支持EDP，用EDP-B屏线

	网络功能
	1/2*RJ45 LAN接口
	默认支持单千兆网卡，可选百兆网卡，支持网络唤醒和PXE无盘启动功能

（千兆：单网Realtek 8111H，双网Realtek 8111H+Realtek 8111H）

（百兆：单网Realtek 8106E，双网Realtek 8106E+Realtek 8106E）

	
	1*Mini-PCIE接口
	支持WIFI/4G/GPS/蓝牙模块等

	硬盘功能
	1*NGFF(M.2)接口
	支持Key-M接口M.2 2280/2242硬盘；默认NVME（PCIE）协议，可改SATA协议

	
	NGFF接口的PCIE信号与LAN_B的PCIE信号二选一，双网主板只支持SATA协议

	
	1*SATA1接口
	标准SATA3.0硬盘接口，最大传输速度6.0 Gbps

	
	1*SATA_PWR1插针
	硬盘供电插针，可取电5V、12V。                   （4Pin，1*4Pin，2.54mm）

	声音功能
	集成Realtek ALC 897/662 HD数字音频解码器，6声道高保真音频控制器

	
	1*LIN_OUT接口
	支持音频输出（绿色）

	
	1*MIC_IN接口
	支持麦克风输入（红色）

	
	1*JAMP插针
	功放支持8欧5瓦喇叭双声道输出                     （4Pin，1*4Pin，2.0mm）

	
	1*F_AUDIO插针
	标准音频插针                                        （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	USB功能
	2*USB3.0接口
	后置标准USB3.0接口，最大传输宽带为5.0Gbps

	
	2*USB2.0接口(可选)
	后置标准USB2.0接口，最大传输宽带为480Mbps 

	
	1*F_USB1插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0                 （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*F_USB2插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0                 （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	开关功能
	1*F_PANEL插针
	开关、电源灯、硬盘灯、重启插针                    （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	1*PWR_SW按钮
	开关按钮

	其他I/O
	1*COM1插针
	串口，可选支持RS232 /RS422 /RS485               （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*COM2插针
	串口，只支持RS232                                 （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*JPCOM1/2插针
	控制COM1/2第9脚电压 0V/5V/12V可选           （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*SIM_CARD卡槽
	支持SIM卡，用3G/4G时需要SIM卡

	
	1*CLR_CMOS插针
	主板清零、放电插针                                （3Pin，1*3Pin，2.0mm）

	
	1*CPU_FAN插针
	CPU风扇插针，支持温控                            （4Pin，1*4Pin，1.25mm）

	
	1*GPIO插针
	标准GPIO插针                                    （10Pin，2*5Pin，2.0mm）

	运行环境
	工作温度：-10℃~60℃；      工作湿度：5%~95%相对湿度，无冷凝

	BIOS
	AMI BIOS，支持上电开机，定时开机，远程开关机设备智能识别

	Watch Dog
	看门狗编程，支持硬件复位功能（256级，0~255秒）

	操作系统
	支持Windows 11，Windows 10，Linux等




