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CPU处理器• Intel® Bay Trail J系列J1800、J1900、J2900

尺寸•120（L）mm*120mm（W）*26mm（H）
内存•1*NB-DDR3 8GB
存储•1*SATA接口  1*MSATA接口
网络•默认支持Realtek 8111F千兆网卡，可选Realtek 8105E百兆网卡；
显示•HDMI,VGA(或HDMI2)LVDS(或EDP)支持同步异步三显及双显
供电•12V4A或以上电源
接口•DC-in，HDM,VGA(或HDMI2),2*USB3.0,2*USB2.0,LAN,Line-Out,MIC-IN,PWR-SW
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	主板尺寸
	120（L）mm*120mm（W）*26mm（H）

	CPU
	Intel® Bay Trail J系列赛扬J1800、赛扬J1900、奔腾J2900

	电源
	1*DC_IN
	DC头内直径为2.5MM，支持12V

主板满载功耗约30W，建议用12V4A或以上电源

	
	1*DC_ATX（4Pin）
	

	内存
	1*DIMM插槽
	NB-DDR3内存，支持1600MHz内存，低压1.35V，最大支持8G

	网络功能
	1/2*LAN接口
	单网：默认支持Realtek 8111H千兆网卡，

     可选支持裕太微YT6801千兆网卡；
双网：支持Realtek 8111H+Realtek 8111H千兆网卡；

      可选支持裕太微YT6801+裕太微YT6801千兆网卡；
支持网络唤醒，PXE功能

	
	1*M-PCIE接口
	支持PCIE2.0 x1 & USB信号，默认支持WiFi蓝牙/4G模块

	显示功能
	集成Intel® HD Graphics 图形控制器，支持单显、双显复制、双显扩展，DOS下单显

	
	1*VGA标准接口
	支持分辨率1920*1080@60Hz

	
	1*VGA_OUT插针
	支持分辨率1920*1080@60Hz              （12Pin，1*12Pin，2.0mm）

	
	1*HDMI®1.4接口
	支持分辨率1920*1080@60Hz

	
	1*LVDS插针
	支持分辨率1920*1080@60Hz              （30Pin，2*15Pin，2.0mm）

	
	1*VCC_SEL插针
	LVDS电压控制插针                           （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*BKLT_CONN插针
	LVDS背光控制插针                           （6Pin，1*6Pin，2.0mm）

	
	1*BKLT_CTRL插针
	LVDS背光亮度调节插针                       （4Pin，1*4Pin，2.0mm）

	USB功能
	1*USB3.0接口
	后置标准USB3.0接口

	
	外置蓝色USB接口，上接口为USB2.0，下接口为USB3.0

	
	3*USB2.0接口
	后置标准USB2.0接口

	
	1*F_USB1插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0         （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	1*F_USB2插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0         （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	声音功能
	集成Realtek ALC897 HD数字音频解码器，6声道高保真音频控制器

	
	1*LINE_OUT接口
	支持音频输出

	
	1*MIC_IN接口
	支持麦克风输入

	
	1*INT_SPK插针
	支持8欧5瓦喇叭输出(功放）                 （4Pin，1*4Pin，2.0mm）

	
	1*F_AUDIO插针
	标准音频插针                               （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	硬盘功能
	1*MSATA接口
	支持MSATA硬盘，支持MSATA2.0；可改PCIE信号支持WiFi蓝牙模块

	
	1*SATA1接口
	标准SATA硬盘接口，支持SATA2.0

	
	1*SATA_PWR1插针
	硬盘供电插针，可取电5V、12V。            （4Pin，1*4Pin，2.54mm）

	开关功能
	1*PWR_SW按钮
	开关按钮

	
	1*F_PANEL插针
	开关、电源灯、硬盘灯、重启插针             （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	1*JP2插针
	支持硬件控制上电开机                        （3Pin，1*3Pin，2.0mm）

	其他I/O
	COM1插针
	串口，支持标准RS232                       （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	COM2插针
	串口，支持标准RS232/RS422/RS485可选        （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	JCOM1/2插针
	控制COM1/2第九脚输出电压5V/12V

	
	JP9/10/11插针
	控制COM2可选RS232/422/485

	
	1*CPU_FAN插针
	CPU风扇插针，全速，不支持温控                  （3Pin，1*3Pin，2.54mm）

	
	1*CLR_CMOS插针
	主板清零、放电插针                         （2Pin，1*2Pin，2.54mm）

	运行环境
	工作温度：-10℃~60℃；      工作湿度：5%~95%相对湿度，无冷凝

	BIOS
	AMI BIOS，支持上电开机，定时开机，远程开关机设备智能识别

	Watch Dog
	看门狗编程，支持硬件复位功能（256级，0~255秒）

	操作系统
	支持Windows 10，Windows 8，Windows 7，Linux等




