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CPU处理器•持Whiskey Lake 8代 酷睿i3、i5、i7 支持Comet Lake 10代 酷睿i3、i5、i7
尺寸•120mm（L）*120mm（W）*33mm（H）
内存•1*DDR4  32GB(MAX)
存储•1*SATA1接口  1*M.2接口
网络•默认支持Realtek 8111H千兆网卡 可选支持裕太微YT6801千兆网卡  可选Realtek 8106E百兆网卡
显示•HDMI ,VGA(或HDMI2),LVDS(或EDP)支持同步异步三显及双显 
供电•支持DC12V/19V电压建议用12V/7A或19V5A以上电源
接口•DC_in,HDMI,VGA(或HDMI2)4×USB3.2,2USB2.0,LAN,Line-out,Mic-in,PWR-SW

	主板型号
	CPU
	4K
	LAN
	COM
	USB2.0
	USB3.2
	SSD
	Memory
	Power

	NANO8U-UA
	支持Whiskey Lake 8代 酷睿i3、i5、i7
	支持
	1
	2
	4
	4
	1*M.2
1*SATA 3.0

可选MSATA
	1*NB DDR4
32GB MAX

	12/19V

	
	
	
	2
	2
	2
	
	
	
	

	NANO10U-UA
	支持Comet Lake 10                                代 酷睿i3、i5、i7
	支持
	1
	2
	4
	4
	
	
	

	
	
	
	2
	2
	2
	
	
	
	

	单网默认8*USB可用  双网默认6*USB可用


	主板尺寸
	120mm（L）*120mm（W）*33mm（H）

	CPU处理器
	NANO8U-UA
	支持8代Whiskey Lake CPU：I3-8145U、I5-8265U、I7-8665U等

	
	NANO10U-UA
	支持10代Comet Lake CPU：I3-10110U、I5-10210U、I7-10510U等

	内存支持
	1*DDR4 SODIMM内存插槽，支持2133/2400/2666MHz内存，低压1.2V，最大支持32GB

	电源
	1*DC_IN
	支持12V/19V电压，DC头内直径为2.5MM

主板满载功耗约60W，建议用12V/7A或19V5A以上电源

	
	1*ATX1
	

	
	DC_IN与ATX1为二选一，主板默认支持DC_IN

	显示功能
	集成Intel UHD Graphics 超核芯显卡，支持单显、双显/三显复制、双显/三显扩展，DOS下单显   

	
	1*HDMI 1.4接口
	支持4K分辨率4096/3840 * 2160@30Hz

	
	1*VGA DB15接口
	支持分辨率1920 * 1080@60HZ

	
	1*JVGA插针
	支持分辨率1920 * 1080@60HZ                  （14Pin，1*14Pin，2.0mm）

	
	1*LVDS/EDP插针
	支持分辨率1920 * 1080@60Hz                   （30Pin，2*15Pin，2.0mm）

	
	1*INVERT插针
	LVDS背光开关背光亮度调节控制                      （6Pin，1*6Pin，2.0mm）

	
	1*LVDS_PWR插针
	LVDS/EDP工作电压控制插针                        （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	主板LVDS与EDP为二选一，默认支持LVDS，如需EDP，则改主板，EDP用EDP-B屏线

	网络功能
	1/2*RJ45 LAN接口


	单网默认支持Realtek 8111H千兆网卡；

可选支持裕太微YT6801千兆网卡；

可选Realtek 8106E百兆网卡；

双网支持Realtek 8111H+Realtek 8111H双千兆网卡；

可选支持裕太微YT6801+裕太微YT6801双千兆网卡；

可选支持Realtek 8106E+Realtek 8106E双百兆网卡；

支持网络唤醒和PXE无盘启动功能

	
	1*MPCIE接口
	PCIE3.0信号，支持WIFI/4G/GPS/蓝牙模块等，可选支持 MSATA

	硬盘功能
	1*M.2接口
	PCIE3.0信号，支持Key-M接口M.2 2280硬盘，可选M.2 2242硬盘；

默认支持SATA协议和NVME（PCIE）协议共存；

	
	1*SATA1接口
	标准SATA3.0硬盘接口，最大传输速度6.0 Gbps

	
	1*SATA_PWR1插针
	硬盘供电插针，可取电5V、12V。                   （4Pin，1*4Pin，2.54mm）

	声音功能
	集成 Cmedia HS_100B USB音频芯片

	
	1*LIN_OUT接口
	支持音频输出（绿色）

	
	1*MIC_IN接口
	支持麦克风输入（红色）

	
	1*INT_SPK插针
	功放支持8欧5瓦喇叭双声道输出                     （4Pin，1*4Pin，2.0mm）

	
	1*F_AUDIO插针
	标准音频插针                                      （9Pin，2*5Pin，2.50mm）

	USB功能
	4*USB3.2接口
	后置标准USB3.2 Gen1接口

	
	2*USB2.0接口
	后置标准USB2.0接口

	
	1*F_USB1插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0                 （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*F_USB2插针

（默认无插针）
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0                 （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	开关功能
	1*F_PANEL插针
	开关、电源灯、硬盘灯、重启插针                     （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*PWR_SW按钮
	开关按钮

	
	1*AUTO_SW插针
	硬件控制上电开机插针                               （3Pin，1*3Pin，2.0mm）

	其他I/O
	1*COM1插针
	串口，可选支持RS232 /RS422 /RS485               （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*COM2插针
	串口，只支持RS232                                 （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*JCOM1插针
	控制COM1第9脚电压 0V/5V/12V可选             （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*SIM_CARD卡槽
	支持SIM卡，用4G时需要SIM卡

	
	1*CLR_CMOS插针
	主板清零、放电插针                                 （3Pin，1*3Pin，2.0mm）

	
	1*CPU_FAN插针
	CPU风扇插针，支持温控                           （4Pin，1*4Pin，1.25mm）

	
	1*J_GPIO插针
	标准GPIO插针                                    （10Pin，2*5Pin，2.0mm）

	运行环境
	工作温度：-10℃~60℃；      工作湿度：5%~95%相对湿度，无冷凝

	BIOS
	AMI BIOS，支持上电开机，定时开机，远程开关机设备智能识别

	Watch Dog
	看门狗编程，支持硬件复位功能（256级，0~255秒）

	操作系统
	支持Windows 11、Windows 10、Linux等
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