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CPU处理器•12代Intel Alder Lake U/P/H系列i3、i5、i7  13代Intel Raptor Lake U/P/H系列i3、i5、i7
尺寸•100mm（L）*100mm（W）*32mm（H）
内存•1*NB-DDR4 32(MAX)
存储•1*M.2-SATA/PCIE接口
网络•Intel WGi219V千兆网卡，支持网络唤醒，PXE功能
显示•Mini-DP,HDMI,Type-C,支持同步异步双显或三显
供电•DC12V~24V宽压供电推荐7A或以上
接口•DC_in,HDMI,Mini-DP,Type-C,3xUSB3.2,LAN,Audio
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	主板尺寸
	100mm（L）*100mm（W）*32mm（H）

	CPU处理器
	NUC12U
	支持12代Intel Alder Lake U/P系列i5-1235U、i5-1240P 等

	
	NUC13U
	支持13代Intel Raptor Lake U/P系列i5-1335U、i7-1360P 等

	电源
	1*DC_IN

（可改4Pin ATX）
	DC头内直径为2.5MM，支持12V~24V宽压供电

U系列CPU最大睿频功耗55W，建议用12V 7A或以上电源；

P系列CPU最大睿频功耗64W，建议用12V 7A或以上电源；

	内存
	1*SODIMM插槽
	 支持2133/2400/2666/2933/3200MHz内存，最大支持32G

	显示功能
	集成 Intel UHD Graphics  超核芯显卡,支持单显、双显/三显复制、双显/三显扩展

	
	1*Mini-DP接口
	不支持DP++ ，支持4K分辨率4096/3840*2160@60Hz

	
	1*HDMI 2.0接口
	支持4K分辨率4096/3840*2160@60Hz

	
	1*Type-C接口
	支持4K分辨率4096/3840*2160@60Hz

	
	主板Type-C接口在使用显示功能时不支持热拔插

	网络功能
	1*RJ45_LAN接口
	Intel WGi219V千兆网卡，支持网络唤醒，PXE功能

	
	1*M.2_WIFI接口
	PCIE3.0信号，支持Key-E接口M.2 2230 WIFI/蓝牙模块

	硬盘功能
	1*M.2-SATA/PCIE接口
	PCIE3.0信号，支持Key-M接口默认M.2 2280硬盘，可选M.2 2242硬盘；

默认支持NVME（PCIE）协议，可改硬件支持SATA协议

	声音功能
	集成Realtek ALC897 HD数字音频解码器，6声道高保真音频控制器；

	
	1*LINE_OUT接口
	支持LINE_OUT输出和MIC_IN输入

	
	主板HDMI接口支持HDMI显示器音频输出

	
	主板Mini-DP接口支持DP显示器音频输出

	
	主板Type-C接口支持Type-C显示器音频输出

	USB功能
	3*USB3.2接口
	后置标准USB3.2 Gen1接口，最大传输宽带为5Gbps

	
	1*Type-C接口
	标准Type-C 3.0接口，可接USB设备

	
	1*F_USB1插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0                   （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	开关功能
	1*F_PANEL插针
	开关、电源灯、硬盘灯、重启插针                       （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*AUTO_SW插针
	硬件上电开机控制插针                                 （3Pin，1*3Pin，2.0mm）

	其他I/O
	1*COM1插针
	支持标准RS232/RS422/RS485可选（BIOS设置）      （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	COM1不可改硬件支持TTL

	
	1*CLR_CMOS插针
	主板放电，清零插针                                   （3Pin，1*3Pin，2.0mm）

	
	1*CPU_FAN插针
	CPU风扇插针，支持温控                             （4Pin，1*4Pin，1.25mm）

	运行环境
	工作温度：-10℃~60℃；      工作湿度：5%~95%相对湿度，无冷凝

	BIOS
	AMI BIOS，支持上电开机，定时开机，远程开关机设备智能识别

	Watch Dog
	看门狗编程，支持硬件复位功能（256级，0~255秒）

	操作系统
	支持Windows 10，Windows 11，LINUX等




