深圳市研盛芯控电子技术有限公司www.miniboard.cn

CPU处理器• 3855U、3955U、Skylake 6代i3、i5、i7   3865U、3965U、Kabylake 7代i3、i5、i7

尺寸•100mm（L）*100mm（W）*30mm（H）
内存•2*NB-DDR4 64GB(MAX)
存储•1*SATA接口 1*M.2_2260接口
网络•Intel WGi219V千兆网卡，支持网络唤醒，PXE功能
显示•HDMI,Mini-DP支持同步异步双显
供电•DC12V电源推荐5A或以上
接口•DC-in,HDMI,Mini-DP,Type-C,3×USB3.0，LAN,Audio
	主板型号
	CPU
	4K
	LAN
	USB3.0
	USB2.0
	Type_C

3.0
	Memory（MAX）
	SSD
	Power

	NUC600
	3855U、

3955U、

Skylake 6代

i3、i5、i7
	1*HDMI

4K 30Hz
1*MINI-DP
4K 60Hz

	1
	3
	2
	1
	2*NB-DDR4

最大支持64G
	1*M.2 2260
1*SATA
	+12V

	NUC700
	3865U、

3965U、

Kabylake 7代

i3、i5、i7
	
	1
	3
	2
	1
	
	
	


	主板尺寸
	100mm（L）*100mm（W）*30mm（H）

	CPU处理器
	NUC600
	3855U、3955U及Skylake i3-6100U、i5-6200U、i7-6500U等

	
	NUC700
	3865U、3965U及Kabylake i3-7100U、i5-7200U、i7-7500U等

	芯片组
	集成在CPU的单芯片

	电源
	1*DC_IN

（可改4Pin ATX）
	DC头内直径为2.5MM，只支持12V供电

主板功耗：约40W。建议用12V5A或以上电源

	内存
	2*NB-DDR4 支持2133/2400MHz内存，最大支持64G

	显示功能
	NUC600
	Intel HD510/520 Graphics 图形控制器
	支持单显、双显复制、双显扩展，DOS下单显

	
	NUC700
	Intel HD610/620 Graphics 图形控制器
	

	
	1*MINI-DP接口
	支持4K分辨率4096/3840*2160@60Hz

	
	1*HDMI 1.4接口
	支持4K分辨率4096/3840*2160@30Hz

	网络功能
	1*LAN接口
	Intel i219V千兆网卡，支持网络唤醒，PXE功能

	
	1*M2_WIFI接口
	PCIE 3.0信号，支持 Key-E接口M.2 2230 WiFi模块，可改支持WiFi蓝牙模块

	硬盘功能
	1*NGFF接口
	PCIE3.0信号,支持Key-M接口M.2 2260硬盘；

默认支持NVME（PCIE）协议和SATA协议自动切换

	
	1*SATA1接口
	标准SATA3.0硬盘接口，最大传输速度6.0 Gbps

	
	1*SATA_PWR1插针
	硬盘供电插针，可取电5V、12V。               （4Pin，1*4Pin，2.54mm）

	声音功能
	支持集成Realtek ALC897HD数字音频解码器，6声道高保真音频控制器

	
	1*LINE_OUT接口
	支持音频输出和MIC输入

	
	主板HDMI接口支持HDMI显示器音频输出

	
	主板MINI-DP接口支持DP显示器音频输出

	USB功能
	3*USB3.0接口
	后置标准USB3.0接口

	
	1*Type C 3.0接口
	标准Type C:3.0接口，可接USB设备

	
	1*F_USB1插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0             （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	开关功能
	1*F_PANEL插针
	开关、电源灯、硬盘灯、重启插针                 （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*IR
	红外，支持无线数据传输

	其他I/O
	1*CPU_FAN
	CPU风扇插针，支持温控                         （3Pin，1*3Pin，1.25mm）

	运行环境
	工作温度：-10℃~60℃；      工作湿度：5%~95%相对湿度，无冷凝

	BIOS
	AMI BIOS，支持上电开机，定时开机，远程开关机设备智能识别

	Watch Dog
	看门狗编程，支持硬件复位功能（256级，0~255秒）

	操作系统
	支持Windows 10，Windows 8，Windows 7，Linux等




