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CPU处理器•支持Whiskey Lake 8代酷睿i3、i5、i7支持Comet Lake 10代 酷睿i3、i5、i7

尺寸•100mm（L）*100mm（W）*32mm（H）
内存•2*NB-DDR4 64GB(MAX)
存储•1*MSATA接口  1*SATA 接口
网络•Intel WG i219V千兆网卡，支持网络唤醒，PXE功能
显示•Mini-DP HDMI ,支持同步异步双显
供电•DC12V电源推荐7A或以上
接口•DC-in,HDMI,Mini-DP,Type-C,3×USB3.2，LAN,Audio

	主板型号
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	4K
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	USB3.2
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	SSD
	Power

	NUC8U-UA
	支持Whiskey Lake 8代酷睿i3、i5、i7
	1*HDMI

4K 30Hz

 / 
1*Mini-DP

4K 60Hz
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	NUC10U-UA
	支持Comet Lake 10代 酷睿i3、i5、i7
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	主板尺寸
	100mm（L）*100mm（W）*32mm（H）

	CPU处理器
	NUC8U
	支持8代Comet Lake CPU：I3-8145U、I5-8365U、I7-8665U等

	
	NUC10U
	支持10代Comet Lake CPU：I3-10110U、I5-10210U、I7-10510U等

	电源
	1*DC_IN

（可改4Pin ATX）
	DC头内直径为2.5MM，支持12V供电

主板满载功耗约60W。建议用12V7A或以上电源

	内存
	2*NB-DDR4 支持2133/2400/2666MHz内存，最大支持64G

	显示功能
	集成 Intel UHD Graphics 超核芯显卡,支持单显、双显复制、双显扩展，DOS下单显

	
	1*Mini-DP接口
	不支持DP++ ；支持4K分辨率4096/3840*2160@60Hz

	
	1*HDMI 1.4接口
	支持4K分辨率4096/3840*2160@30Hz

	网络功能
	1*LAN接口
	Intel WG i219V千兆网卡，支持网络唤醒，PXE功能

	
	1*M.2_2230接口
	PCIE 3.0信号，支持Key-E接口M.2_2230 WIFI蓝牙模块

	硬盘功能
	1*MSATA接口
	标准SATA3.0硬盘接口，最大传输速度6.0 Gbps，其SATA信号可改PCIE 3.0信号

	
	1*SATA1接口
	标准SATA3.0硬盘接口，最大传输速度6.0 Gbps

	
	1*SATA_PWR插针
	硬盘供电插针，可取电5V、12V。                     （4Pin，1*4Pin，2.54mm）

	声音功能
	集成 Cmedia HS_100B USB 音频芯片

	
	1*LINE_OUT接口
	支持LINE_OUT输出和MIC_IN输入

	
	主板HDMI接口支持HDMI显示器音频输出

	
	主板Mini-DP接口支持DP显示器音频输出

	USB功能
	3*USB3.2接口
	后置标准USB3.2 Gen1接口，最大传输宽带为5Gbps

	
	1*Type -C接口
	标准Type-C 3.0接口，可接USB设备，不支持显示功能

	
	1*F_USB2插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0                   （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	开关功能
	1*F_PANEL插针
	开关、电源灯、硬盘灯、重启插针                       （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	1*AUTO_SW插针
	硬件上电开机控制插针                                 （3Pin，1*3Pin，2.0mm）

	其他I/O
	1*CLR_CMOS插针
	主板放电，清零插针                                   （3Pin，1*3Pin，2.0mm）

	
	1*CPU_FAN插针
	CPU风扇插针，支持温控                             （4Pin，1*4Pin，1.25mm）

	运行环境
	工作温度：-10℃~60℃；      工作湿度：5%~95%相对湿度，无冷凝

	BIOS
	AMI BIOS，支持上电开机，定时开机，远程开关机设备智能识别

	Watch Dog
	看门狗编程，支持硬件复位功能（256级，0~255秒）

	操作系统
	支持Windows 10，Windows 11，Linux等




