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CPU处理器•支持英特尔Tiger Lake 十一代 酷睿i3、i5、i7

尺寸•170mm（L）*170mm（W）*23mm（H）
内存•2*NB-DDR4 64GB(MAX)
存储•1*M.2 NVMe/SATA,1*SATA3.0(或2*SATA3.0),可选1*MSATA3.0
网络•默认Intel i219V千兆网卡芯片，
显示•VGA(或DP)HDMI(1.4/2.0),LVDS(或单/双EDP),支持同步异步三显及双显
供电•DC12V/19V电源推荐7A或以上
接口•DC-in,HDMI,VGA(或DP)2*USB3.2,2*USB2.0,LAN,Lne-Out,可选1*Type-c

	主板型号
	CPU
	4K
	Mini-PCIE
	LAN
	COM
	USB2.0
	USB3.2
	Type-c

（可选）
	Memory
	Power

	QM11U-2C
	支持英特尔Tiger Lake 十一代 酷睿i3、i5、i7
	支持
	默认支持WIFI 可改支持 4G/蓝牙
或MSATA
	1
	2
	6
	4
	1
	2*NB-DDR4

MAX 64G
	12/19V

	QM11U-6C
	
	
	
	1
	6
	6
	4
	1
	
	

	QM11U-2L2C
	
	
	
	2
	2
	4
	4
	1
	
	

	QM11U-2L6C
	
	
	
	2
	6
	4
	4
	1
	
	

	Realtek声卡主板支持10*USB（4*USB3.2，6*USB2.0）；可改9*USB 改后支持4G/蓝牙
USB声卡主板支持9*USB（3*USB3.2，6*USB2.0）；可改8*USB改后支持4G/蓝牙


	主板尺寸
	170mm（L）*170mm（W）*23mm（H）

	CPU处理器
	支持11代Tiger Lake 酷睿i3-1115G4、i5-1135G7、i7-1165G7等

	内存支持
	2*NB-DDR4内存插槽，支持2133/2400/2666/3200MHz内存，最大支持64GB

	电源
	1*DC_IN
	支持12V/19V电压，DC头内直径为2.5MM

主板满载功耗约60W。建议用12V7A或19V 6.3A以上电源

	
	1*ATX
	

	显示功能
	集成Intel UHD Graphics / Intel Iris Xe Graphics超核芯显卡
支持单显、双显/三显/四显复制、双显/三显/四显扩展，SHELL下双显

	
	1*VGA DB15接口
	支持分辨率1920*1080@60Hz

	
	1*DP接口（可选）
	支持DP++，支持4K分辨率4096/3840*2160@60Hz

	
	VGA接口和DP接口二选一

	
	1*HDMI 2.0接口
	支持4K分辨率4096/3840*2160@60Hz

	
	1*HDMI_CON插针
	支持4K分辨率4096/3840*2160@60Hz         （16Pin，2*8Pin，2.0mm）

	
	1*EDP1插针
	EDP-C屏线，支持4K分辨率4096/3840*2160@60Hz （30Pin，2*15Pin，2.0mm）

	
	1*EDP_PWR插针
	EDP电压控制插针                                （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*LVDS/EDP2插针
	支持分辨率1920*1080@60Hz                 （30Pin，2*15Pin，2.0mm）

	
	1*LVDS_PWR插针
	LVDS或EDP2电压控制插针                      （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*INVERT插针
	LVDS背光开关背光亮度调节控制                   （6Pin，1*6Pin，2.0mm）

	
	1*BKLT-PWR1
	LVDS背光电压控制插针                          （3Pin，1*3Pin，2.54mm）

	
	LVDS插针和EDP2信号二选一，共用插针，EDP2不支持4K，EDP2用EDP-B屏线

	网络功能
	1/2*RJ45 LAN接口
	支持单网和双网可选，支持网络唤醒和PXE无盘启动功能

单网：默认Intel i219V千兆网卡芯片，

双网：Intel i219V +Realtek 8111H千兆网卡；

可选Intel i219V+裕太微YT6801千兆网卡；

	
	1*MPCIE接口
	PCIE3.0信号，支持WIFI模块，可选支持4G/蓝牙模块

	硬盘功能
	1*M.2接口
	PCIE3.0信号，支持Key-M接口默认M.2 2280硬盘，可选M.2 2242硬盘；

支持NVME协议和SATA协议自动切换

	
	1*SATA1接口
	标准SATA3.0硬盘接口，最大传输速度6.0 Gbps

	
	1*SATA_PWR2插针
	硬盘供电插针，可取电5V、12V。                （4Pin，1*4Pin，2.54mm）

	声音功能
	集成Realtek ALC897 HD数字音频解码器，6声道高保真音频控制器
可改支持HS-100B USB声卡芯片

	
	1*LINE_OUT接口
	支持音频输出（绿色）

	
	1*MIC_IN接口
	支持麦克风输入（红色）

	
	1*INT_SPK插针
	功放支持8欧5瓦喇叭双声道输出                  （4Pin，1*4Pin，2.0mm）

	
	1*F_AUDIO插针
	标准音频插针                                   （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	USB功能
	2*USB3.2接口
	后置标准USB3.2 Gen1接口，最大传输宽带为5Gbps

	
	2*USB2.0接口
	后置标准USB2.0接口，最大传输宽带为480Mbps

	
	1*F_USB1插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0             （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	1*F_USB2插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0             （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	1*F_USB3_A插针
	前置USB3.2插针，一组有2*USB3.2            （19Pin，2*10Pin，2.0mm）

	
	1*Type_C接口(可选)
	标准Type_C接口

	
	Type_C接口的信号与F_USB3_A插针为二选一

	开关功能
	1*F_PANEL插针
	开关、电源灯、硬盘灯、重启插针                 （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	1*AUTO_SW插针
	硬件控制上电开机插针                            （3Pin，1*3Pin，2.0mm）

	其他I/O
	COM1/COM2插针
	串口，都支持RS232，RS422/RS485可选        （9Pin，2*5Pin，2.54mm）     

	
	COM3~COM6插针
	串口，支持标准RS232                         （39Pin，2*20Pin，2.0mm）

	
	1*JCOM1插针
	控制COM1第9脚电压 0V/5V/12V可选          （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*JCOM2插针
	控制COM2第9脚电压 0V/5V/12V可选          （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*SIM_CARD卡槽
	支持SIM卡，用4G时需要SIM卡

	
	1*CPU_FAN插针
	CPU风扇插针，支持温控                        （3Pin，1*3Pin，2.54mm）

	
	1*SYS_FAN插针
	系统风扇插针，全速，不支持温控                 （3Pin，1*3Pin，2.54mm）

	
	1*CLR_CMOS插针
	主板放电、清零插针                              （3Pin，1*3Pin，2.0mm）

	
	1*J_GPIO插针
	GPIO控制插针                                 （10Pin，2*5Pin，2.0mm）

	运行环境
	工作温度：-10℃~60℃；      工作湿度：5%~95%相对湿度，无冷凝

	BIOS
	AMI BIOS，支持上电开机，定时开机，远程开关机设备智能识别

	Watch Dog
	看门狗编程，支持硬件复位功能（256级，0~255秒）

	操作系统
	支持Windows 11、Windows 10、Linux等
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