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CPU处理器•支持Intel Alder Lake12代U/P/H系列i3、i5、i7、i9

支持Intel Raptor Lake 13代U/P/H系列i3、i5、i7、i9

尺寸•170mm（L）*170mm（W）*21mm（H）(含风扇厚度)
内存•2*NB-DDR4内存 64GB(MAX)
存储•1*M.2 NVMe/SATA, 1×SATA3.0
网络•双网支持Intel I219V+Realtek 8111H
显示•VGA(或DP/HDMI 2.0) LVDS(或单/双EDP),支持同步异步四显、三显及双显
供电•DC12V/19V电源推荐7A或以上
接口•DC-in,HDMI,VGA(或DP)2*USB32,2*USB2.0,LAN Line-Out ,Mic_in
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	主板尺寸
	170mm（L）*170mm（W）*21mm（H）(含风扇厚度)

	CPU
	QM12U
	支持 Intel Alder Lake12代U/P/H系列CPU

	
	QM13U
	支持Intel Raptor Lake13代U/P/H系列CPU

	电源
	1*DC_IN
	DC头内直径为2.5MM，支持12V/19V
U系列CPU最大睿频功耗55W，建议用12V 7A或19V5A以上电源；

P系列CPU最大睿频功耗64W，建议用12V 7A或19V5A以上电源；

H系列CPU最大睿频功耗115W，建议用12V 10A或19V 6.3A以上电源；

	
	1*DC_ATX（4Pin）
	

	内存
	2*SODIMM插槽
	NB-DDR4内存，支持2133/2400/2666/2933/3200内存，最大支持64G

	网络功能
	1/2*RJ45_LAN接口
	单网：默认支持Intel I219V千兆网卡；

双网：支持Intel I219V+Realtek 8111H千兆网卡；

支持网络唤醒，PXE功能；

	
	1*M2_WIFI接口
	PCIE3.0信号，支持Key-E接口M.2 2230 WiFi/蓝牙模块

	
	1*M2_4G/5G接口
	支持Key-B接口M.2 5G（3052/3042）模块或M.2 4G（3042）模块

	显示功能
	Intel UHD Graphics 超核心显卡
	支持单显、双显/三显/四显复制、双显/三显/四显扩展，SHELL下双显；

	
	1*HDMI2.0接口
	支持4K分辨率4096/3840*2160@60Hz

	
	1*HDMI_CON2插针
	支持4K分辨率4096/3840*2160@30Hz              （16Pin，2*8Pin，2.0mm）

	
	1*VGA DB15接口
	支持分辨率1920*1080@60Hz

	
	1*DP接口（可选）
	支持DP++；支持4K分辨率4096/3840*2160@60Hz 

	
	VGA接口可改支持DP接口

	
	1*LVDS/EDP2插针
	LVDS1支持2K60Hz；EDP2支持4K60Hz            （30Pin，2*15Pin，2.0mm）            

	
	1*EDP1插针
	EPD-C屏线；支持4K分辨率4096/3840*2160@60Hz （30Pin，2*15Pin，2.0mm） 

	
	1*LVDS_PWR1插针
	LVDS1/EDP2工作电压控制插针                        （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*EDP_PWR插针
	EDP1工作电压控制插针                                （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*INVERT插针
	LVDS背光控制插针                                    （6Pin，1*6Pin，2.0mm）

	
	默认支持LVDS，可选支持EDP2，共用插针；EDP-B屏线

	USB功能
	2*USB3.2接口
	后置标准USB3.2 Gen1接口，最大传输宽带为5Gbps

	
	2*USB2.0接口
	后置标准USB2.0接口，最大传输宽带为480Mbps

	
	1*F_USB1插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0                  （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	1*F_USB2插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0                  （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	声音功能
	集成Realtek ALC897 HD数字音频解码器，6声道高保真音频控制器；

	
	1*LINE_OUT接口
	支持音频输出（绿色）

	
	1*MIC_IN接口
	支持麦克风输入（红色）

	
	1*INT_SPK插针
	支持8欧5瓦喇叭输出（功放）                         （4Pin，1*4Pin，2.0mm）

	
	1*F_AUDIO插针
	标准音频插针                                        （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	硬盘功能
	1*M.2-SATA/PCIE接口
	PCIE4.0信号，支持Key-M接口默认M.2 2280硬盘，可选支持M.2 2242硬盘

支持NVME协议和SATA协议自动切换

	
	1*SATA1接口
	标准SATA硬盘接口，支持SATA 3.0

	
	1*SATA_PWR1插针
	硬盘供电插针，可取电5V、12V                       （4Pin，1*4Pin，2.54mm）

	开关功能
	1*F_PANEL插针
	开关、电源灯、硬盘灯、重启插针                      （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	1*AUTO_SW插针
	硬件控制上电开机插针                                 （3Pin，1*3Pin，2.0mm）

	其他I/O
	1*COM1插针
	支持标准RS232/RS422/RS485可选（BIOS设置）     （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	1*COM2插针
	只支持标准RS232                                   （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	1*COM3-6插针
	只支持标准RS232                                  （39Pin，2*20Pin，2.0mm）

	
	1*JCOM1插针
	COM1第9脚设置0V/5V/12V                        （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*MSIM卡槽
	支持SIM卡，用5G/4G时需要SIM卡 

	
	1*CLR_CMOS插针
	主板清零、放电插针                                   （3Pin，1*3Pin，2.0mm）

	
	1*CPU_FAN插针
	CPU风扇插针,支持温控                               （4Pin，1*4Pin，1.25mm）

	
	1*SYS_FAN插针
	系统风扇插针                                        （3Pin，1*3Pin，2.54mm）

	
	1*J_GPIO插针
	GPIO控制插针                                       （10Pin，2*5Pin，2.0mm）

	运行环境
	工作温度：-10℃~60℃；      工作湿度：5%~95%相对湿度，无冷凝

	BIOS
	AMI BIOS，支持上电开机，定时开机，远程开关机设备智能识别

	Watch Dog
	看门狗编程，支持硬件复位功能（256级，0~255秒）

	操作系统
	支持Windows 11，Windows 10，LINUX等




