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芯片组•H310 支持Intel 6/7/8/9代LGA1151酷睿i3、i5、i7、i9独立CPU
尺寸•170mm（L）*170mm（W）*22mm（H）
内存•2*NB-DDR4 64GB(MAX)
存储•1*MSATA接口 2*SATA3.0接口
网络•Realtek 8111H千兆网口，支持网络唤醒

显示•VGA/DP,HDMI,LVDS(或EDP)支持同步异步双显(PCIE 16X接口可选)
供电•DC12V/19V电源推荐12V10A或以上
接口•DC-in,HDMI,VGA(DP),2XUSB3.0,2XUSB2.0,LAN,Line-Out,Mic-in    

	主板型号
	CPU
	4K
	COM
	LAN
	USB2.0
	USB3.0
	SSD
	Memory
	Power

	QM3600
	支持Intel 6/7/8/9代LGA1151酷睿i3、i5、i7、i9独立CPU
	支持
	2/6
	1
	6
	2
	1*MSATA

1*SATA
	2*NB-DDR4

MAX 64G
	+12V/19V

	QM3600-2L
	
	
	2/6
	2
	4
	2
	
	
	

	主板可选带PCI-E X16接口，可外接独显

	 主板尺寸
	170mm（L）*170mm（W）*22mm（H）

(含嵌入式散热器厚度为30mm,含115X双管散热器厚度为42mm)

	CPU
	支持Intel 6/7/8/9代LGA1151酷睿i3、i5、i7、i9独立CPU

	芯片组
	Intel H310C Chipset

	电源
	1*DC_IN
	DC头内直径为2.5MM，支持12V/19V
主板满载功耗约90W，建议用12V/10A或19V/6A以上电源

	
	1*4Pin DC-ATX
	

	内存
	2*SODIMM插槽
	NB-DDR4内存，支持2133/2400/2666MHz内存，最大支持64G

	网络功能
	1/2*LAN接口(可选双网)
	单网：默认支持Realtek 8111H千兆网口；

可选支持裕太微YT6801千兆网卡；
双网：支持Realtek 8111H+Realtek 8111H千兆网卡；

      可选支持裕太微YT6801+裕太微YT6801千兆网卡；
支持网络唤醒，PXE功能

	
	1*MINI_PCIE接口
	PCIE3.0信号，支持WIFI/4G/蓝牙模块

	显示功能
	显卡
	Intel HD Graphics 530/630超核心显卡，支持单显、双显复制、双显扩展，DOS下单显

	
	1*HDMI 1.4接口
	支持4K分辨率4096/3840*2160@30Hz

	
	1*HDMI_CON插针
	支持分辨率4096/3840*2160@30Hz          （16Pin，2*8Pin，2.0mm）

	
	1*VGA DB15接口
	支持分辨率1920*1080@60Hz

	
	1*VGA_OUT插针
	支持分辨率1920*1080@60Hz               （12Pin，1*12Pin，2.0mm）

	
	1*DP接口(可选)
	支持4K分辨率4096/3840*2160@60Hz

	
	VGA与DP二选一，默认VGA信号，可改DP信号

	
	1*LVDS插针（可选EDP）
	支持分辨率1920*1080@60Hz               （30Pin，2*15Pin，2.0mm）

	
	LVDS与EDP共用插针，默认LVDS信号，可改EDP信号，用EDP-B屏线

	
	1*LVDS_PWR插针
	LVDS/EDP电压控制插针                       （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*INVERT插针
	LVDS/EDP背光开关控制插针                   （6Pin，1*6Pin，2.0mm）

	USB功能
	2*USB3.0接口
	后置标准USB3.0接口

	
	2*USB2.0接口
	后置标准USB2.0接口

	
	1*F_USB2插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0               （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	1*F_USB3插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0               （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	声音功能
	集成Realtek ALC897 HD数字音频解码器，6声道高保真音频控制器；

可改支持Cmedia HS_100B USB声卡；

	
	1*LINE_OUT接口
	支持音频输出（绿色）

	
	1*MIC_IN接口
	支持麦克风输入（红色）

	
	1*F_AUDIO插针
	标准音频插针，主板为USB声卡时，插针不可用  （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	1*INT_SPK插针
	功放支持8欧5瓦喇叭双声道输出                （4Pin，1*4Pin，2.0mm）

	硬盘功能
	1*MSATA接口
	支持MINI_SATA盘，支持MSATA 3.0 

	
	1*SATA1接口（可选）
	标准SATA硬盘接口，支持SATA 3.0（默认无接口，可改，为独立信号）

	
	1*SATA2接口
	标准SATA硬盘接口，支持SATA 3.0

	
	1*SATA_PWR1 插针
	硬盘供电插针，可取电 5V、12V               （4Pin，1*4Pin，2.54mm）

	
	1*SATA_PWR2 插针（可选）
	硬盘供电插针，可取电 5V、12V               （4Pin，1*4Pin，2.54mm）

	开关功能
	1*F_PANEL插针
	开关、电源灯、硬盘灯、重启插针               （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	其他I/O
	1*COM1插针
	串口，支持RS232/RS422/RS485可选         （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	1*COM2插针
	串口，只支持RS232                          （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	COM3~COM6插针
	串口，支持标准RS232；                     （39Pin，2*20Pin，2.0mm）

	
	所有串口都可硬件支持TTL

	
	1*JCOM1插针
	控制COM1第9脚电压 0V/5V/12V可选        （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*JCOM2插针
	控制COM2第9脚电压 0V/5V/12V可选        （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*SIM_CARD卡槽
	支持SIM卡，用4G时需要SIM卡

	
	1*FAN1插针
	CPU风扇插针，支持温控                      （3Pin，1*3Pin，2.54mm）

	
	1*FAN2插针
	系统风扇插针，全速不支持温控                 （3Pin，1*3Pin，2.54mm）

	
	1*CLR_CMOS插针
	主板清零、放电插针                            （3Pin，1*3Pin，2.0mm）

	
	1*GPIO_CN插针
	GPIO控制插针                                （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	运行环境
	工作温度：-10℃~60℃；      工作湿度：5%~95%相对湿度，无冷凝

	BIOS
	AMI BIOS，支持上电开机，定时开机，远程开关机设备智能识别

	Watch Dog
	看门狗编程（256级，0~255秒）

	操作系统
	支持Windows 11，Windows 10，Windows 7，Linux等




