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CPU处理器•支持Whiskey Lake 8代酷睿i3、i5、i7 支持Comet Lake 10代 酷睿i3、i5、i7
尺寸•170mm（L）*170mm（W）*23mm（H）
内存•2*NB-DDR4 64GB(MAX)
存储•1*M.2 NVMe/SATA,1*SATA3.0(或2*SATA3.0),可选1*MSATA3.0
网络•默认支持Realtek 8111H千兆网卡  可选支持裕太微YT6801千兆网卡
显示•VGA(或DP)HDMI(1.4/2.0),LVDS(或单/双EDP),支持同步异步三显及双显
供电•DC12V/19V电源推荐7A或以上
接口•DC-in,HDMI,VGA(或DP)2*USB3.2,2*USB2.0,LAN,Lne-Out,可选1*Type-c

	主板型号
	CPU
	4K
	LAN
	COM
	USB2.0
	USB3.2
	Memory
	Power

	QM8U-2C
	支持Whiskey Lake 8代酷睿i3、i5、i7
	支持
	1
	2
	6
	4
	2*NB DDR4
MAX 64GB
	支持+12V/19V

	QM8U-6C
	
	
	
	6
	
	
	
	

	QM8U-2L2C
	
	
	2
	2
	6
	4
	
	

	QM8U-2L6C
	
	
	
	6
	
	
	
	

	支持DP接口主板型号 QM8U-DP 同上规格
	

	QM10U-2C
	支持Comet Lake 10代 酷睿i3、i5、i7
	支持
	1
	2
	6
	4
	2*NB DDR4
MAX 64GB
	

	QM10U-6C
	
	
	
	6
	
	
	
	

	QM10U-2L2C
	
	
	2
	2
	6
	4
	
	

	QM10U-2L6C
	
	
	
	6
	
	
	
	

	支持DP接口主板型号 QM10U-DP 同上规格
	


	主板尺寸
	170mm（L）*170mm（W）*23mm（H）

	CPU处理器
	支持8代Whiskey Lake CPU：赛扬4305U、酷睿I3-8145U、I5-8265U、I7-8665U等

	
	支持10代Comet Lake CPU：酷睿I3-10110U、I5-10210U、I7-10510U等

	内存支持
	QM8U
	2*NB-DDR4内存插槽，支持2133/2400MHz内存，最大支持64GB

	
	QM10U
	2*NB-DDR4内存插槽，支持2133/2400/2666MHz内存，最大支持64GB

	电源
	1*DC_IN
	支持12V电压，DC头内直径为2.5MM

主板满载功耗约60W。建议用12V7A或19V4A以上电源

	
	1*ATX1
	

	显示功能
	集成Intel UHD Graphics 超核芯显卡，支持单显、双显/三显复制、双显/三显扩展，DOS下单显

	
	1*VGA_OUT插针
	支持分辨率1920*1080@60Hz                        （12Pin，1*12Pin，2.0mm）

	
	1*VGA DB15接口
	支持分辨率1920*1080@60Hz 

	
	1*DP 1.4接口（可选）
	支持DP++，支持4K分辨率4096/3840*2160@60Hz 

	
	VGA接口和DP接口二选一

	
	1*HDMI 1.4接口
	支持4K分辨率4096/3840*2160@30Hz 

	
	1*HDMI_CON插针
	支持4K分辨率4096/3840*2160@30Hz                （16Pin，2*8Pin，2.0mm）

	
	1*EDP1插针
	EDP-C屏线，支持4K分辨率4096/3840*2160@60Hz （30Pin，2*15Pin，2.0mm）

	
	1*EDP_PWR插针
	EDP电压控制插针                                      （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*LVDS1插针
	支持分辨率1920*1080@60Hz                        （30Pin，2*15Pin，2.0mm）

	
	1*LVDS_PWR1插针
	LVDS电压控制插针                                     （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*INVERT插针
	LVDS背光开关背光亮度调节控制                         （6Pin，1*6Pin，2.0mm）

	
	1*BKLT_PWR1
	LVDS背光电压控制插针

	
	LVDS插针和EDP插针二选一

	网络功能
	1/2*LAN接口
	单网：默认支持Realtek 8111H千兆网卡；

可选支持裕太微YT6801千兆网卡；

双网：支持Realtek 8111H+Realtek 8111H千兆网卡；

     可选支持裕太微YT6801+裕太微YT6801千兆网卡；
支持网络唤醒和PXE无盘启动功能

	
	1*MPCIE接口
	PCIE3.0信号，默认支持WIFI模块，可改支持WIFI/4G/蓝牙模块等；可选支持MSATA

	硬盘功能
	1*M.2接口
	支持Key-M接口M.2 2280 NVME PCIE3.0 x4 / SATA 自适应标准SSD；

可选M.2 2242硬盘；

	
	1*SATA1接口
	标准SATA3.0硬盘接口，最大传输速度6.0 Gbps

	
	SATA1信号与MSATA信号二选一，默认支持SATA1

	
	1*SATA2接口
	标准SATA3.0硬盘接口，最大传输速度6.0 Gbps

	
	1*SATA_PWR1插针
	硬盘供电插针，可取电5V、12V。                      （4Pin，1*4Pin，2.54mm）

	
	1*SATA_PWR2插针
	硬盘供电插针，可取电5V、12V。                      （4Pin，1*4Pin，2.54mm）

	声音功能
	集成Realtek ALC897 HD数字音频解码器，6声道高保真音频控制器；
可改支持BBH621 USB声卡；

	
	1*LINE_OUT接口
	支持音频输出（绿色）

	
	1*MIC_IN接口
	支持麦克风输入（红色）

	
	1*INT_SPK插针
	功放支持8欧5瓦喇叭双声道输出                        （4Pin，1*4Pin，2.0mm）

	
	1*F_AUDIO插针
	标准音频插针                                         （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	1*SPDIF插针
	数字音频插针                                            (3Pin, 1*3Pin , 2.54mm)

	USB功能
	2*USB3.2接口
	后置标准USB3.2 Gen1接口，最大传输宽带为5.0Gbps

	
	2*USB2.0接口
	后置标准USB2.0接口，最大传输宽带为480Mbps（60MB/s）

	
	1*F_USB1插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0                   （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	1*F_USB2插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0                   （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	F_USB2第2/4/6/8/10脚与Mini-PCIE接口的USB信号为二选一，默认F_USB2第2/4/6/8/10脚有信号

	
	1*F_USB3插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0                   （9Pin，2*5Pin，2.0mm）

	
	F_USB3插针与USB3（USB2.0）接口二选一，主板双网时F_USB3插针有USB信号

	
	1*F_USB3_A插针
	前置USB3.2 Gen1插针，一组有2*USB3.2            （19Pin，2*10Pin，2.0mm）

	
	F_USB3_A插针第11、12脚与USB声卡的USB信号为二选一，默认F_USB3_A插针有信号

	开关功能
	1*F_PANEL插针
	开关、电源灯、硬盘灯、重启插针                       （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	1*AUTO_SW插针
	硬件控制上电开机插针                                  （3Pin，1*3Pin，2.0mm）

	其他I/O
	COM1插针
	串口，支持RS232/RS422/RS485可选，BIOS设置      （9Pin，2*5Pin，2.54mm）     

	
	COM2插针
	串口，支持标准RS232；                              （9Pin，2*5Pin，2.54mm）     

	
	COM3~COM6插针
	串口，支持标准RS232；                             （39Pin，2*20Pin，2.0mm）

	
	所有串口可改硬件支持TTL

	
	1*JCOM1插针
	控制COM1第9脚电压 0V/5V/12V可选                （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*JCOM2插针
	控制COM2第9脚电压 0V/5V/12V可选                （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*SIM_CARD卡槽
	支持SIM卡，用4G时需要SIM卡

	
	1*FAN2插针
	CPU风扇插针，支持温控                              （3Pin，1*3Pin，2.54mm）

	
	1*FAN3插针
	系统风扇插针，全速，不支持温控                       （3Pin，1*3Pin，2.54mm）

	
	1*CLR_CMOS插针
	主板放电、清零插针                                    （3Pin，1*3Pin，2.0mm）

	
	1*J_GPIO插针
	GPIO控制插针                                       （10Pin，2*5Pin，2.0mm）

	运行环境
	工作温度：-10℃~60℃；      工作湿度：5%~95%相对湿度，无冷凝

	BIOS
	AMI BIOS，支持上电开机，定时开机，远程开关机设备智能识别

	Watch Dog
	看门狗编程，支持硬件复位功能（256级，0~255秒）

	操作系统
	支持Windows 11 、Windows 10 、Linux等
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