深圳市研盛芯控电子技术有限公司www.miniboard.cn

CPU处理器•Haswell-U 4代i3 i5 i7 Broadwell-U 5代i3 i5 i7 

尺寸•170mm*170mm*18mm
内存•1*DDR3 8GB(MAX)
存储•1*MSATA接口 2*SATA3.0接口
网络•RTL8111F千兆网卡芯片，支持网络唤醒和PXE无盘启动功能。
显示•VGA HDMI LVDS EDP
供电•主板功耗：约30W。建议用12V5A或以上电源
接口•2/6COM,8USB,LVDS,EDP(或双EDP),VGA,HDMP(4K),LAN,MSATA,SPK,WiFi,4G,Bluetooth,GPIO

	主板型号
	CPU
	LAN（RJ45）
	COM
	USB
	Memory（MAX）
	Power

	QM9400-2C
	Haswell-U 4代
	1
	2
	8
	1*NB DDR3

最大支持8GB


	+12V/19V

	QM9400-2L2C
	
	2
	2
	6
	
	

	QM9400-6C
	
	1
	6
	8
	
	

	QM9400-2L6C
	
	2
	6
	6
	
	

	QM9500-2C
	Broadwell-U 5代
	1
	2
	8
	
	

	QM9500-2L2C
	
	2
	2
	6
	
	

	QM9500-6C
	
	1
	6
	8
	
	

	QM9500-2L6C
	
	2
	6
	6
	
	


	主板尺寸
	170mm*170mm*18mm

	CPU处理器
	QM9400支持4代CPU：I3-4010U、I5-4200U、I7-4500U等

	
	QM9500支持5代CPU：I3-5010U、I5-5200U、I7-5500U等

	芯片组
	Haswell-U、Broadwell-U 高速芯片组

	内存支持
	1*DDR3 SODIMM内存插槽，支持1600MHz内存，低压1.35V，最大支持8GB

	电源
	1*DC_IN
	支持12V/19V电压，DC头内直径为2.5MM

主板功耗：约30W。建议用12V5A或以上电源

	
	1*DC_ATX
	

	显示功能
	4代集成Intel® HD4400图形控制器，支持单显、双显/三显复制、双显/三显扩展，DOS下单显

	
	5代集成Intel® HD5500图形控制器，支持单显、双显/三显复制、双显/三显扩展，DOS下单显

	
	1*VGA DB15接口
	支持最高分辨率1920*1200@60HZ

	
	1*VGA_OUT插针
	支持最高分辨率1920*1200@60HZ             （1*12Pin，2.0mm）

	
	1*HDMI 1.4接口
	支持最高分辨率4096*2304@24/30HZ

	
	1*HDMI_CON插针
	支持最高分辨率4096*2304@24/30HZ           （2*8Pin，2.0mm）

	
	1*LVDS插针
	支持最高分辨率1920*1080@60HZ              （2*15Pin，2.0mm）

	
	1*VCC_SEL插针
	LVDS电压控制插针                             （2*3Pin，2.54mm）

	
	1*INVERT插针
	LVDS背光开关控制插针                         （1*6Pin，2.0mm）

	
	1*BKLT_CTRL插针
	LVDS背光亮度调节插针                         （1*4Pin，2.0mm）

	网络功能
	1*RJ45 LAN接口
	 RTL8111F千兆网卡芯片，支持网络唤醒和PXE无盘启动功能。

	
	1*Mini-PCIE接口
	支持WIFI/3G/4G

	硬盘功能
	1*SATA1接口
	标准SATA3.0硬盘接口，最大传输速度6.0 Gbps

	
	1*SATA2接口
	标准SATA3.0硬盘接口，最大传输速度6.0 Gbps

	
	1*MSATA接口
	支持MSATA盘

	
	1*SATA_PWR1插针
	硬盘供电插针，可取电5V、12V。              （1*4Pin，2.54mm）

	
	1*SATA_PWR2插针
	硬盘供电插针，可取电5V、12V。              （1*4Pin，2.54mm）

	声音功能
	集成Realtek ALC662 HD数字音频解码器，6声道高保真音频控制器

	
	1*LIN_OUT接口
	支持音频输出（绿色）

	
	1*MIC_IN接口
	支持麦克风输入（红色）

	
	1*INT_SPK插针
	功放支持8欧5瓦喇叭双声道输出                （1*4Pin，2.0mm）

	
	1*F_AUDIO插针
	标准音频插针                                 （2*5Pin，2.54mm）

	USB功能
	2*USB3.0接口
	后置标准USB3.0接口

	
	2*USB2.0接口
	后置标准USB2.0接口

	
	1*F_USB2插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0           （2*5Pin，2.54mm）

	
	1*F_USB3插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0           （2*5Pin，2.54mm）

	开关功能
	1*F_PANEL插针
	开关、电源灯、硬盘灯、重启插针               （2*5Pin，2.54mm）

	
	1*AUTO_SW插针
	硬件控制上电开机插针                           （1*3Pin，2.0mm）

	其他I/O
	2/6*COM插针
	串口，支持标准RS232；COM2支持RS422/RS485可选                         

（2*5Pin，2.54mm）     

	
	1*JCOM1插针
	控制COM1第9脚电压 0V/5V/12V可选         （2*3Pin，2.0mm）

	
	1*JCOM2插针
	控制COM2第9脚电压 0V/5V/12V可选         （2*3Pin，2.0mm）

	
	JP9/JP10/JP11
	COM2支持RS422和RS485信号跳线设置       （2*3Pin，2.0mm）

	
	1*MINI_PCIE接口
	支持WIFI/3G/4G/GPS/蓝牙模块等

	
	1*SIM_CARD卡槽
	支持SIM卡，用3G/4G时需要SIM卡

	
	1*CLR_CMOS插针
	主板清零、放电插针                           （1*2Pin，2.54mm）

	
	1*JBAT插座
	纽扣电池插座，插拔电池可给主板清零、放电      （1*2Pin，2.0mm）

	
	1*SYS_FAN插针
	系统风扇插针，全速，不支持温控               （1*3Pin，2.54mm）

	
	1*CPU_FAN插针
	CPU风扇插针，支持温控                      （1*3Pin，2.54mm）

	运行环境
	工作温度：-20℃~60℃；      工作湿度：5%~95%相对湿度，无冷凝

	BIOS
	AMI BIOS，支持上电开机，定时开机，远程开关机设备智能识别

	Watch Dog
	看门狗编程，支持硬件复位功能（256级，0~255秒）

	操作系统
	支持Windows 10，Windows 8，Windows 7，Ubuntu 14.04，Ubuntu 16.04等




