深圳市研盛芯控电子技术有限公司www.miniboard.cn

CPU处理器•Skylake 6代i3 i5 i7  Kabylake 7代i3 i5 i7 

尺寸•170mm（L）*170mm（W）*22mm（H）
内存•2*DDR3 16GB(MAX)
存储•1*MSATA接口  2*SATA3.0接口
网络•Realtek 8111F千兆网卡芯片，支持网络唤醒和PXE无盘启动功能
显示•VGA(或DP/HDMI),LVDS(或单/双EDP),支持同步异步三显及双显
供电•DC12V/19V电源推荐5A或以上
接口•1*Mini-PCIE,支持WIFI,4G,Bluetooth,GPS

	主板型号
	CPU
	4K
	LAN
	COM
	USB2.0
	USB3.0
	SSD
	Memory
	Power

	QM9600-2C-UA
	Skylake 6代
	支持
	1
	2
	6
	3
	1*MSATA

2*SATA
	2*NB DDR3

MAX 16GB


	+12V/19V

	QM9600-2L2C-UA
	
	
	2
	2
	4
	3
	
	
	

	QM9600-6C-UA
	
	
	1
	6
	6
	3
	
	
	

	QM9600-2L6C-UA
	
	
	2
	6
	4
	3
	
	
	

	QM9700-2C-UA
	Kabylake 7代
	支持
	1
	2
	6
	3
	
	
	

	QM9700-2L2C-UA
	
	
	2
	2
	4
	3
	
	
	

	QM9700-6C-UA
	
	
	1
	6
	6
	3
	
	
	

	QM9700-2L6C-UA
	
	
	2
	6
	4
	3
	
	
	

	UA为USB声卡 ；主板默认9USB；改Realtek声卡后支持10*USB


	主板尺寸
	170mm（L）*170mm（W）*22mm（H）

	CPU处理器
	QM9600-UA支持6代CPU：3855U、3955U、I3-6100U、I5-6200U、I7-6500U等

	
	QM9700-UA支持7代CPU：3865U、3965U、I3-7100U、I5-7200U、I7-7500U等

	芯片组
	Skylake、Kabylake 高速芯片组

	内存支持
	2*DDR3 SODIMM内存插槽，支持1600MHz内存，低压1.35V，最大支持16GB

	电源
	1*DC_IN
	支持12V/19V电压，DC头内直径为2.5MM

主板满载功耗约40W。建议用12V5A或19V3A以上电源

	
	1*DC_ATX
	

	显示功能
	QM9600-UA
	集成Intel® HD510/520图形控制器
	支持单显、双显/三显复制、双显/三显扩展，DOS下单显

	
	QM9700-UA
	集成Intel® HD610/620图形控制器
	

	
	1*VGA DB15接口
	支持分辨率1920*1080@60HZ

	
	1*VGA_OUT插针
	支持分辨率1920*1080@60HZ                     （12Pin，1*12Pin，2.0mm）

	
	1*DVI接口(可选)
	支持分辨率1920*1080@60HZ

	
	VGA接口和DVI接口二选一

	
	1*HDMI 1.4接口
	支持4K分辨率4096/3840*2160@30HZ

	
	1*HDMI_CON插针
	支持4K分辨率4096/3840*2160@30HZ            （16Pin，2*8Pin，2.0mm）

	
	1*LVDS插针
	支持分辨率1920*1080@60HZ                     （30Pin，2*15Pin，2.0mm）

	
	1*LVDS_PWR插针
	LVDS电压控制插针                                 （6Pin，2*3Pin，2.54mm）

	
	1*INVERT插针
	LVDS背光开关控制插针                              （6Pin，1*6Pin，2.0mm）

	
	1*BKLT_CTRL插针
	LVDS背光亮度硬件调节插针                          （4Pin，1*4Pin，2.0mm）

	网络功能
	1/2*LAN RJ45接口
	Realtek 8111F千兆网卡芯片，支持网络唤醒和PXE无盘启动功能

	
	1*Mini-PCIE接口
	支持WIFI/3G/4G/GPS/蓝牙模块等

	硬盘功能
	1*SATA1接口
	标准SATA3.0硬盘接口，最大传输速度6.0 Gbps

	
	1*SATA2接口
	标准SATA3.0硬盘接口，最大传输速度6.0 Gbps

	
	1*MSATA接口
	支持MSATA盘，支持MSATA3.0

	
	1*SATA_PWR1插针
	硬盘供电插针，可取电5V、12V。                    （4Pin，1*4Pin，2.54mm）

	
	1*SATA_PWR2插针
	硬盘供电插针，可取电5V、12V。                    （4Pin，1*4Pin，2.54mm）

	声音功能
	集成 Cmedia HS_100B USB音频芯片 ; 可改支持Realtek ALC662/660/892 HD数字音频控制器

	
	1*LIN_OUT接口
	支持音频输出（绿色）

	
	1*MIC_IN接口
	支持麦克风输入（红色）

	
	1*INT_SPK插针
	功放支持8欧5瓦喇叭双声道输出                      （4Pin，1*4Pin，2.0mm）

	USB功能
	2*USB3.0接口
	后置标准USB3.0接口               

	
	2*USB2.0接口
	后置标准USB2.0接口

	
	1*F_USB1插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0                 （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	1*F_USB2插针
	前置USB2.0插针，一组有2*USB2.0                 （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	F_USB2插针信号与Mini-PCIE和MSATA接口的USB信号可选

	
	1*F_USB3_A插针
	前置USB3.0插针，一组有1*USB3.0                （19Pin，2*10Pin，2.0mm）

	
	F_USB3_A插针第11-12Pin的USB2.0信号与USB声卡信号为二选一

F_UAB3_A插针第11-19Pin无信号（改Realtek声卡后可用）

	开关功能
	1*F_PANEL插针
	开关、电源灯、硬盘灯、重启插针                     （9Pin，2*5Pin，2.54mm）

	
	1*AUTO_SW插针
	硬件控制上电开机插针                                （3Pin，1*3Pin，2.0mm）

	其他I/O
	COM1/COM2插针
	串口，COM2支持RS232/RS422/RS485可选        （9Pin，2*5Pin，2.54mm）     

	
	COM3~COM6插针
	串口，支持标准RS232                             （39Pin，2*20Pin，2.0mm）

	
	1*JCOM1插针
	控制COM1第9脚电压 0V/5V/12V可选              （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*JCOM2插针
	控制COM2第9脚电压 0V/5V/12V可选              （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	JP3/JP4/JP5
	COM2支持RS422和RS485信号跳线设置             （6Pin，2*3Pin，2.0mm）

	
	1*LPT插针
	并口，支持LPT打印机                             （25Pin，2*13Pin,2.54mm）

	
	1*SIM_CARD卡槽
	支持SIM卡，用3G/4G时需要SIM卡

	
	1*CLR_CMOS插针
	主板清零、放电插针                                 （2PIn，1*2Pin，2.54mm）

	
	1*SYS_FAN插针
	系统风扇插针，全速，不支持温控                     （3Pin，1*3Pin，2.54mm）

	
	1*CPU_FAN插针
	CPU风扇插针，支持温控                            （3Pin，1*3Pin，2.54mm）

	
	1*J_GPIO插针
	GPIO控制插针                                     （10Pin，2*5Pin，2.0mm）

	运行环境
	工作温度：-20℃~60℃；      工作湿度：5%~95%相对湿度，无冷凝

	BIOS
	AMI BIOS，支持上电开机，定时开机，远程开关机设备智能识别

	Watch Dog
	看门狗编程，支持硬件复位功能（256级，0~255秒）

	操作系统
	支持Windows 10，Windows 8，Windows 7，LINUX等




